Příloha č. 4

**Záznamový systém**

Specifikace záznamového systému pro vozidla ZZSPK:

* 2x Full HD kamera pro snímání dění před a za vozidlem (rozlišení záznamu každé z kamer min. 1920x1080 při 30 fps)
* vodotěsnost kamer min. IP65
* min. 3" LCD panel integrovaný
* podpora min. jedné micro SD karty 256GB)
* možnost externí GPS antény pro ukládání polohy do videozáznamů (GPS anténa je součástí dodávky!)
* integrovaný G-senzor
* funkce automatického zapnutí kamerového systému při nastartování motoru vozidla
* při zaplnění karty možnost dalšího nahrávání ve smyčce
* ovládání DVR v českém jazyce
* nastavitelné ukládání souborů dle přednastavených intervalů
* uzamčení důležitých videozáznamů (prudká změna směru jízdy, brzdění, náraz, apod.)
* odolné kovové tělo DVR rekordéru
* napájení přímo z autobaterie
* možnost záznamu zvuku
* možnost zobrazení a záznamu data a času na pořízeném videu