Příloha č. 2

Technická specifikace:

pracovní délka střihu: od 2000mm do 2100mm

síla střihu: do 3mm -  ocelový plech 400 MPa

Napětí: 3x400V

Příkon: min 4 kW

Ochrana střižné mezery

Přední podpěra plechu

Přední boční doraz

zadní motorový doraz

doprava stroje do SŠ Rokycany - zdarma

zaškolení obsluhy a uvedení do provozu