|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNICKÁ SPECIFIKACE** | | | | | | | |
| **NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** | | | | | | | |
| **Pořízení výukových pomůcek pro SO agropodnikání a UO zemědělec-farmář v rámci dotačního programu 129 720 Centra odborné přípravy 2024-2028 Ministerstva zemědělství pro rok 2025** | | | | | | | |
| ODKAZ - EZAK: | | <https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11844.html> | | | | | |
| **Zadavatel:** | | **Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141** | | | | | |
| **SÍDLO:** | | Národních mučedníků 141, Klatovy IV, 339 01 Klatovy | | | | **IČO:** | 61781797 |
| DRUH VZ: | dodávky | | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | | ZPŘ |

Zadavatelem požaduje níže uvedené technické parametry předmětu veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn nabídnout plnění s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

Pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn, bude dodavatel z poptávkového řízení vyřazen. Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

Dodavatel bude vyloučen z poptávkového řízení zejména v případě, nabídne-li zboží v rozporu s požadavky zadavatele, s nevyhovujícími parametry, s rozpornými údaji v nabídce, změní-li strukturu tabulky v této příloze v rozporu s pokyny nebo neposkytne zásadní informace o nabízeném zboží.

U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 5 %.

**Krmný míchací vůz s frézou pro praktické vyučování**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická specifikace zadavatele**  **(požadované parametry zadavatele)** | **Vlastní specifikace dodavatele**  **(nabízené parametry dodavatele)** |
| * + objem v m3 min. 10,5   + příkon v HP min. 75, max. 90   + maximální šířka v mm 2350   + maximální výška v mm 2600   + nabírací fréza   + dosah frézy v mm min. 5100   + šířka frézy v mm min. 1650   + pohon frézy - robustní boční hydromotor s možností reverzace   + spodní hlavní míchací a řezací šnek plus (2 pomocné šneky v horní části vozu nebo míchací rameno)   + síla dna míchacího zásobníků min. 8mm   + vzduchové brzdy   + elektronické dálkové ovládání funkcí stroje   + dopravník vyprazdňovací   + hydraulické sklápění vynášecího dopravníku   + plastová nebo ocelová výstelka vozu   + homokinetický kardanový hřídel   + magnet dopravníku   + tažná oj nastavená do horního závěsu traktoru s okem průměr 40 mm   + 2 ks LED pracovních světlometů vzadu na fréze   + váha programovatelná   + evidence výkonu dle obsluhy stroje   + programování receptur min. 80   + evidence naložení zbytků krmení od různých druhů a kategorií zvířat   + software pro výměnu dat mezi vážním zařízením a přístrojem na farmě (PC, tablet, mobil)   + programování a kontrola nakládek, doby míchání, vykládek a spotřeby složek   + modem pro bezdrátový přenos dat z/do krmného vozu bez omezení vzdálenosti   + min. 5 let používání cloudového úložiště   + sada silničního osvětlení   + schválení k provozu na pozemních komunikacích | NÁZEV A VÝROBCE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ:  DODAVATEL KE KAŽDÉMU POŽADOVANÉMU PARAMETRU DOPLNÍ, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK ZADAVATELE A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ): |
| Dodavatel doloží snímky či fotografie nabízeného plnění včetně produktových listů. | |