|  |
| --- |
| **TECHNICKÁ SPECIFIKACE** |
| **NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |
| **Pořízení zemědělských strojů na Školní farmu Na Zemědělce** |
| ODKAZ - EZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract\_display\_11846.html |
| **Zadavatel:** | **Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141** |
| **SÍDLO:** | Národních mučedníků 141, Klatovy IV, 339 01 Klatovy | **IČO:** | 61781797 |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | ZPŘ |

Zadavatelem požaduje níže uvedené technické parametry předmětu veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn nabídnout plnění s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

Pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn, bude dodavatel z poptávkového řízení vyřazen. Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

Dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení zejména v případě, nabídne-li zboží v rozporu s požadavky zadavatele, s nevyhovujícími parametry, s rozpornými údaji v nabídce, změní-li strukturu tabulky v této příloze v rozporu s pokyny nebo neposkytne zásadní informace o nabízeném zboží.

U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 5 %.

1. **Kompaktor předseťový (1 kus)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická specifikace zadavatele****(požadované parametry zadavatele)** | **Vlastní specifikace dodavatele****(nabízené parametry dodavatele)** |
| * + Hmotnost min. 3800 kg
	+ Provedení – polonosené
	+ Pracovní hloubka - max. pracovní hloubka min. 10 cm
	+ Počet hydraulických okruhů - min. 3 ks
	+ Pracovní šířka - min. 5 m
	+ Smyk - pružný, stavitelný
	+ Počet řad válců - min. 2
	+ Válce – lištové
	+ Počet šípových radlic - min. 20 ks
	+ Závěs - rozpěrná lišta do spodních ramen tříbodového závěsu kategorie 3 – ANO
	+ Schválení pro provoz na pozemních komunikacích (technické osvědčení nebo technický průkaz) - ANO
 | NÁZEV A VÝROBCE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ:DODAVATEL KE KAŽDÉMU POŽADOVANÉMU PARAMETRU DOPLNÍ, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK ZADAVATELE A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ): |
| Dodavatel doloží snímky či fotografie nabízeného plnění včetně produktových listů. |

1. **Podmítač diskový (1 kus)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická specifikace zadavatele****(požadované parametry zadavatele)** | **Vlastní specifikace dodavatele****(nabízené parametry dodavatele)** |
| * + Hmotnost – min. 3800 kg
	+ Počet řad disků – min. 2
	+ Počet disků – min. 40 ks
	+ Pracovní šířka – min. 5 m
	+ Sklápění – hydraulické
	+ Průměr disků – min. 560 mm
	+ Válec zadní profilový – ANO
	+ Rozteč řady disků - min. 100 cm
	+ Provádění – polonesené
	+ Hydraulické nastavení pracovní hloubky – ANO
	+ Jištění disků přes gumové segmenty – ANO
	+ Závěs - rozpěrná lišta do spodních ramen tříbodového závěsu kategorie 3 – ANO
	+ Kola přepravního podvozku – ANO
	+ Nastavitelné boční vodící desky/disky pro plynulé navazování jízd – ANO
	+ Brzdy pneumatické – ANO
	+ Schválení pro provoz na pozemních komunikacích (technické osvědčení nebo technický průkaz) - ANO
 | NÁZEV A VÝROBCE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ:DODAVATEL KE KAŽDÉMU POŽADOVANÉMU PARAMETRU DOPLNÍ, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK ZADAVATELE A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ): |
| Dodavatel doloží snímky či fotografie nabízeného plnění včetně produktových listů. |

3. **Kypřič radličkový (1 ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická specifikace zadavatele****(požadované parametry zadavatele)** | **Vlastní specifikace dodavatele****(nabízené parametry dodavatele)** |
| * + Hmotnost – min. 1600 kg
	+ Provedení – nesené
	+ Pracovní hloubka - max. pracovní hloubka min. 30 cm
	+ Počet řad radlic - min. 3 řady
	+ Pracovní šířka - min. 3 m-3,5 m
	+ Počet radlic s křidélky – min. 10 ks
	+ Rydla opatřená karbidovým břitem- ANO
	+ Křidélka opatřená tvrdokovem – ANO
	+ Rozteč mezi řadami radlic - min. 75 cm
	+ Jištění radlic – pružinové
	+ Světlost rámu – min. 75cm
	+ Válec prstencový nebo nožový - min. průměr 540 mm
	+ Zarovnávací disky za radličkami včetně nastavitelných krajních disků, plechů – ANO
	+ Schválení pro provoz na pozemních komunikacích (technické osvědčení nebo technický průkaz) - ANO
 | NÁZEV A VÝROBCE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ:DODAVATEL KE KAŽDÉMU POŽADOVANÉMU PARAMETRU DOPLNÍ, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK ZADAVATELE A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ): |
| Dodavatel doloží snímky či fotografie nabízeného plnění včetně produktových listů. |