|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI** | | | | | | | |
| **NÁZEV ZAKÁZKY** | | | | | | | |
| **OPRAVA NADSTŘEŠNÍCH ČÁSTÍ KOMÍNŮ NA ZÁMKU HRADIŠTĚ - 5. VYHLÁŠENÍ** | | | | | | | |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/14/CN/26 | | ČÍSLO JEDNACÍ: | 195/26/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | | P26V00000018 |
| ODKAZ - EZAK: | | https://ezak.cnpk.cz/contract\_display\_12313.html | | | | | |
| ODKAZ VVZ: | |  | | | | | |
| ODKAZ TED: | |  | | | | | |
| **zADAVATEL:** | | **Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace** | | | | | |
| **SÍDLO:** | | **Hradiště 1, Blovice, 336 01** | | | | **IČO:** | **00075710** |
| **STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:** | | **PhDr. Radka Křížková Červená - ředitelka** | | | | | |
| **pověřená osoba:** | | **PhDr. Radka Křížková Červená** | | | | | |
| **ADMINISTRÁTOR:** | | **Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace** | | | | | |
| **SÍDLO:** | | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | | | | **IČO:** | 72046635 |
| **STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:** | | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka | | | | | |
| **pověřená osoba:** | | **Ing. Štěpánka Hamatová** | | | | | |
| **E-MAIL:** | | **stepanka.hamatova@cnpk.cz** | | | | | |
| DRUH VZ: | Stavební práce | | REŽIM VZ: | VZMR | DRUH ŘÍZENÍ: | | II. sk. VZMR |
| FINANCOVÁNO Z EU: | | ne | | | | | |

V rámci 4. vyhlášení poskytl zadavatel uchazečům na základě jejich žádosti mimo jiné toto vysvětlení zadávací dokumentace, jež upřesňuje požadavky zadavatele i pro toto 5. vyhlášení:

**Dotaz**:

*V soupisu prací, předloženém k ocenění, je požadováno zabetonování železobetonových desek mazaninou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 z bílého cementu a probarvení ve hmotě na odstín jako pískovec. Betonárka beton požadovaného složení a kvality v tak malém množství nedodá. Musel by se míchat na stavbě a neměl by tudíž certifikát na požadované vlastnosti.*

*Navrhuji zvážit použití běžně betonárkou vyráběného betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 a vzhled pískovce dosáhnout následným kolorováním povrchu.*

*Žádám o vysvětlení.*

**Odpověď zadavatele/projektanta:**

Předpokládá se míchání betonu přímo na stavbě. Jedná se o 8 jednotlivých železobetonových desek. Namíchání požadované třídy betonu nemůže být pro odbornou firmu s referencemi z oprav památkově chráněných objektů žádný problém. Kvalita betonu je navržena z důvodu povětrnostních vlivů, nikoli z důvodu pevnosti a únosnosti. Bude tolerována odchylka +-7%. Zhotovitel odebere z jednotlivých betonáží vzorek pro případnou kontrolu. Nevylučuje se výroba prefabrikátů. Okolí zámku však není uzpůsobeno pro přistavění jeřábu. Prefabrikát by musel být dopravován po lešení.