|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÉ PARAMETRY** | | |
| ***Název veřejné zakázky*** | **„Pořízení myčky a 2ks konvektomatů pro kuchyň DS Vlčice““**  veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky | |
| ***Identifikační údaje zadavatele*** | název: **Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace**  sídlo: Vlčice 66, 336 01 - Blovice  IČO: 49180380  zastoupený: Václavem Kovářem, ředitelem | |
| **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE** | | |
| ***Obchodní firma/název/jméno, příjmení*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Právní forma*** (popř. údaj o zápisu v OR) | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Identifikační číslo*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Oprávněná osoba jednat jménem či za uchazeče*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Funkce:  Kontakt (e-mail, tel.):  Oprávnění zastupovat (odkaz na OR, popř. na plnou moc): |
| ***Kontaktní osoba***  (je-li odlišná od oprávněné osoby) | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Kontakt (e-mail, tel.):  Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla/místa podnikání): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry požadované zadavatelem:*** | Mycí stroj parametr splňuje ANO / NE | ***Uchazečem nabízené parametry:*** |
| ***1x myčka nádobí*** |  | ***Výrobce a typ zboží***  **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| mycí stroj průběžný | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| koš 500x500mm | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| celonerezové provedení | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| dávkovač mycího a oplachového prostředku | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| filtry mycí vany | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| automatický start zavřením krytu | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| min.8,5 kW 400V | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| odpadové čerpadlo | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x košík na příbory | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Vstupní samostatně stojící stůl k mycímu stroji 1200mm x hl.s x v.s \* s policí , dřezem 450x450mm hl. 250 mm | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Výstupní samostatně stojící stůl k mycímu stroji 1100mm x hl.s x v.s \* s policí | ANO / NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Tlaková sprcha stolní provedení s napouštěcím ramínkem, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou výška 1200mm | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatický změkčovač vody | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***2x elektrické konvektomaty*** | | |
| **Konvektomat č. 1** | Konvektomat č.1 parametr splňuje ANO / NE | ***Výrobce a typ zboží*** |
| Horký vzduch 30 - 300°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| 6-7 GN1/1 | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| minimální rozměry šířka od 930 mm do 950mm, výška od 770mm do 800mm hloubka od860 mm do 880 mm | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Kombinovaný režim 30-300°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Pára 99 – 130°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Čas 1 min. až 24 hodin | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| teplotní vpichová sonda | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| sprcha | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Řízení vlhkosti 0-100% | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Dotykový displej | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Volba trvalého osvětlení | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Bio vaření 30-98°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Nízkoteplotní a noční pečení | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Regenerace potravin | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Konektor na připojení k PC | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatický start | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Vlastní servisní diagnostický systém | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| inimálně 99 programů s 9podprogramy | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Příkon minimálně10 kW maximálně 10,3 kW | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| injekční vyvíjení páry | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatický předehřev | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Oblé dveře | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatické mytí bez tekutých detergentů | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Váha zařízení minimálně od 130 kg do 140 kg | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Jeden podstavec pro konvektomat v ceně zařízení | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatický změkčovač vody s objemovou hlavicí | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| **Konvektomat č. 2** | Konvektomat č.2 parametr splňuje ANO / NE | ***Výrobce a typ zboží*** |
| min. 12 GN1/1 | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| rozměry šířka do 865mm, výška do 125mm  hloubka do 9000 mm | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| max. hmotnost 115kg | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Horký vzduch 30 - 260°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Kombinovaný režim 30-260°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Pára 99 – 130°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| min.3 ventilátory s reverzním chodem | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Regenerace potravin | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Řízení vlhkosti 0-100% | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| manuální nastavení vlhkosti uvnitř komory | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| možnost obrácení otevírání dveří i po instalaci | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| aretace dveří 60°-120°-180° | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| příkon minimálně 15 kW maximálně 16 kW | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| injekční vyvíjení páry | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| osvětlení varné komory | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| zobrazení časového odpočtu pro dokončení zvoleného varného procesu | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| jeden podstavec pro konvektomat | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***K tabulce bude přiložena fotografie nebo snímek mycího stroje a elektrických konvektomatů.*** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Datum:***  ***V* =VYPLNÍ UCHAZEČ=**  **dne =VYPLNÍ UCHAZEČ=** | **Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o uchazeči a předmětu dodávky jsou správné a závazné.**  ***Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče:***  **=VYPLNÍ A PODEPÍŠE UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Funkce, oprávnění: |

*Poznámka: Uchazeč v prostředním sloupci vybere, zda jsou parametry u nabízené myčky nádobí a elektrických konvektomatů splněny (ANO) nebo nejsou splněny (NE). V pravém sloupci uchazeč konkrétně číselně a slovně popíše nabízené parametry. K vyplněné tabulce uchazeč přiloží fotografie nebo snímky nabízené myčky nádobí a elektrických konvektomatů.*