|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÉ PARAMETRY** | | |
| ***Název veřejné zakázky*** | **„Pořízení 1ks konvektomatu“**  veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky | |
| ***Identifikační údaje zadavatele*** | název: **Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56**  sídlo: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň  IČO: 69456330  zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem | |
| **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE** | | |
| ***Obchodní firma/název/jméno, příjmení*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Právní forma*** (popř. údaj o zápisu v OR) | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Identifikační číslo*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Oprávněná osoba jednat jménem či za uchazeče*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Funkce:  Kontakt (e-mail, tel.):  Oprávnění zastupovat (odkaz na OR, popř. na plnou moc): |
| ***Kontaktní osoba***  (je-li odlišná od oprávněné osoby) | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Kontakt (e-mail, tel.):  Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla/místa podnikání): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry požadované zadavatelem:*** | parametr splňuje ANO / NE | ***Uchazečem nabízené parametry:*** |
| **Konvektomat 1 ks** | Konvektomat parametr splňuje ANO / NE | ***Výrobce a typ zboží*** |
| Kapacita min. 20 x GN 2/1 | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Počet jídel za den min. 1000 | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Bojlerový vyvíječ páry | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatická kontrola úrovně zavápnění bojleru | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatické samočištění bojleru | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Teplotní vpichová sonda s min. 6 měřícími body na sondě | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Program pro šetrnou úpravu pokrmů | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Nízkoteplotní pečení | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Pečení přes noc | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Časování zásuvů | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Min. 5 rychlostí ventilátoru | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Rychlé zchlazení varného prostoru | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Možnost volby ½ energie | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Samonavíjecí sprcha | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Teplota v rozsahu min. 30 – 300° C | ANO/NE | **VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatický čistící systém varné komory | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Servisní a diagnostický systém | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| HACCP systém | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Self Cooking Control | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| HiDensity Control | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Efficient Level Control | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Care Control | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Odstředivé odlučování tuků bez nutnosti čištění filtrů | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Podélné zásuvy | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Příslušenství minimálně: |  |  |
| 1 x Zavážecí vozík | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| 10 x Plech smalt 53 x 65 cm | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| 20x GN 1/1 6,5 cm nerez | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| 10x GN 1/1 6,5 cm smalt | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| 20x GN 2 cm teflon | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| 5 x GN 20 cm děrovaná nerez | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| 5 x GN 1/1 10 cm nerez | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| 5 x Litinový plát grilovací | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| 1x Vozík přepravní 18 vsunů | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Cena včetně dopravy, zapojení, montáže,  uvedení do provozu, proškolení a zaučení  obsluhy, výchozí revize a případné likvidace  vzniklého odpadu | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***K tabulce bude přiložena fotografie nebo snímek konvektomatu.*** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Datum:***  ***V* =VYPLNÍ UCHAZEČ=**  **dne =VYPLNÍ UCHAZEČ=** | **Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o uchazeči a předmětu dodávky jsou správné a závazné.**  ***Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče:***  **=VYPLNÍ A PODEPÍŠE UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Funkce, oprávnění: |

*Poznámka: Uchazeč v prostředním sloupci vybere, zda jsou parametry u konvektomatu splněny (ANO) nebo nejsou splněny (NE). V pravém sloupci uchazeč konkrétně číselně a slovně popíše nabízené parametry. K vyplněné tabulce uchazeč přiloží fotografii nebo snímek nabízeného konvektomatu.*