Příloha č. 1 Zadávací dokumentace:

Technická specifikace - ČÁST B

|  |
| --- |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vybudování jazykové laboratoře, Gymnázium Stříbro** |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dále také jen „VZ“) zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“). |
| **Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky:** **Část B – Nábytek do učebny jazyků, instalace** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DODAVATEL:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **IČO/DIČ:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **SÍDLO:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:** | DOPLNÍ DODAVATEL |

**Technická specifikace – Nábytek do učebny jazyků, instalace**

**Povolená rozměrová tolerance u nábytku +/- 10%,** s nutností dodržení ČSN EN 1729-1 (ČSN EN 1729-1 tato evropská norma stanovuje funkční rozměry a označení pro všechny židle, stoličky a stoly pro vzdělávací instituce, včetně pevných a nastavitelných židlí a stolů), nábytek musí odpovídat instalačním požadavkům na rozvody elektro a datových sítí jazykové učebny.

**1. Stůl žákovský**

celodřevěný dvoumístný počítačový stůl pro žáky

vyrobený z LDT tloušťky 18 mm v barvě javor (375)

pracovní plocha LDT v tloušťce 25 mm v barvě javor (375)

velikost pracovní plochy 150x50 cm, výška pracovní plochy 76 cm

zadní okop do výšky poloviny výšky stolu, přesahující pracovní desku o 4 cm

veškeré hrany ABS 2 mm v barvě javor

celá konstrukce pevně sklížená

nivelační nožky pro snadné ustavení

v pracovní desce vlevo i vpravo vzadu průchodky pro kabeláž

na levé i pravé bočnici v úrovni kabelkanálu průchodky pro propojení kabeláže mezi stoly v řadě

plastový kabelkanál pro vedení instalací umístěný zevnitř nahoře na okopové desce

stoly v řadě budou navzájem spojeny

z vnitřní strany na okopu uprostřed 2 zásuvky 230 V a 2 zásuvky LAN

zásuvky na nehořlavé podložce

**12 kusů**

**2. Učitelský stůl**

celodřevěný počítačový stůl (katedra) pro vyučujícího

vyrobený z LDT tloušťky 18 mm v barvě javor (375)

pracovní plocha LDT v tloušťce 25 mm v barvě javor (375)

velikost pracovní plochy 150x50 cm, výška pracovní plochy 76 cm

zadní okop do výšky poloviny výšky stolu

veškeré hrany ABS 2 mm v barvě javor

celá konstrukce pevně sklížená

nivelační nožky pro snadné ustavení

v pracovní desce vlevo i vpravo vzadu průchodky pro kabeláž

plastový kabelkanál pro vedení instalací umístěný zevnitř nahoře na okopové desce

z vnitřní strany na okopu uprostřed 4 zásuvky 230 V a 1 zásuvka LAN

zásuvky na nehořlavé podložce

**1 kus**

**3. Židle žákovská k PC stolům**

šálová, na kluzácích, plynule výškově nastavitelná

celopřekližková ergonomická skořepina z vícevrstvé bukové překližky,

oboustranně lakované hygienicky nezávadným lakem

nosný pětiramenný kovový kříž, černé plastové kluzáky

nosný kříž povrchově upravený žárovým komaxitem v barvě RAL 5002

plynový píst pro výškové nastavení 42 – 55 cm (výška sedu)

**24 kusů**

**4. Židle učitelská**

šálová, pojízdná na kolečkách

celopřekližková ergonomická skořepina z vícevrstvé bukové překližky,

oboustranně lakované hygienicky nezávadným lakem

naložený čalouněný sedák v modré barvě

nosný pětiramenný kovový kříž, pevná pojezdová kolečka

nosný kříž povrchově upravený žárovým komaxitem v barvě RAL 5002

plynový píst pro výškové nastavení 42 – 55 cm (výška sedu)

**1 kus**

**5. Skříň policová dvoudveřová**

šířka 80 cm, hloubka včetně dveří 37 cm, výška 180 cm

korpus i dveře LDT 18 mm v barvě světle šedé (112)

na dveřích uprostřed 2 vodorovné barevné vlisy šířky 12 cm

v barvách červené (čínská červená U 321) a žluté (zářivě žlutá U 114)

veškeré hrany ABS 2 mm v barvě šedé (112), úchyty satin chrom

celá konstrukce pevně sklížená na kolíky

záda bílý sololak

soklík s nivelačníma nožkama pro snadné ustavení

zámek ve dveřích

4 police LDT 18 mm, s min. zátěží 25 kg

kovové nosiče polic se zobáčkem proti sklouznutí police

skříň pro uložení sluchátek a výukových materiálů

**1 kus**

**6. Nástěnka textilní**

velikost 150x100 cm

zátěžový pódiový koberec tloušťky 2,8 mm na 12 mm hobrovém podkladu

barva koberce světle šedá

hliníkové orámování, plastové rožky

včetně montážního materiálu a montáže

**2 kusy**

**7. Doprava, roznos po budově, kompletní montáž a instalace nábytku, montážní materiál**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK**

**Jako níže podepsaný dodavatel** **čestně prohlašuji**, že jsem se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, resp. části, na kterou podávám nabídku, že jsou mi známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci. Se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je.

**Současně čestně prohlašuji**, že námi nabízené vybavení tj. Nábytek do učebny jazyků včetně instalace splňuje veškeré požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, jakož i požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis a razítko oprávněné osoby

 *jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele*

DOPLNÍ DODAVATEL