**TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBYTKU**

Dodavatel vyplní technické parametry nábytku (dále „zboží“) v pravé části tabulky a uvede, zda stanovené požadavky zadavatele splňuje, tedy doplní všechny buňky označené výrazem "DOPLNÍ DODAVATEL" a výrazem „ANO x NE“.

Technickou specifikaci nabízeného zboží doplní dodavatel takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl zadavatel bez pochybností porovnat parametry nabízeného zboží s požadovanými parametry a určit, zda dodavatelem nabízené zboží splňuje stanovenou technickou specifikaci. Pro správné vyplnění tabulky musí dodavatel uvést konkrétní údaje vztahující se k zadavatelem požadovaným parametrům, nikoliv pouze „ANO“ jakožto obecný výraz naznačující naplnění zadavatelem požadovaných parametrů.

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel. Dodavatel nesmí v tabulce Přílohy č. 4 Výzvy měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky.

*Parametry:*

*1. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální hodnoty, tj. způsobem „min.“,- dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo vyšší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.*

*2. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením maximální hodnoty, tj. způsobem „max.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo nižší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.*

*3. Ostatní parametry jsou dány přesnou hodnotou, kterou musí dodavatelé dodržet.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Umístění** | **Název položky** | **Technická specifikace zadavatele** | **Počet ks** | **Splňuje dodavatel min. požadavky zadavatele ANO x NE** | **Technická specifikace dodavatele –** **podrobný popis nabízeného nábytku vč. uvedení výrobce** |
| 1. | kabinet | **Konferenční stolek s kovovou podnoží Š1200xH600xV650 mm** | Konferenční stolek s kovovou podnoží, rámová jäckelová podnož 40x40 mm se skrytými šroubovými spoji a rektifikací, Š1200xH600xV650 mm, stolová deska LTD tl. 18 ABS 2 mm, dekor světlý buk, podnož RAL9006 struktura. | 1 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 2. | kabinet | **Skříňka Š800xH500xV900 mm** | Skříňka, lepený korpus tl. 18 mm s rektifikací, ABS 2 mm, 2x zásuvka umístěná vedle sebe pod půdou, dveře 2OH, ABS 2 mm, 1x přestavitelná police tl. 25 mm, ABS 0,8 mm, rozměr: Š800xH500xV900 mm, uzamykatelné zásuvky a dveře, dekor světlý buk, Alu L úchytky, stříbrný elox | 1 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 3. | kabinet | **Kancelářský stůl Š2000xH800xV750 mm** | Kancelářský stůl Š2000xH800xV750 mm, stolová deska LTD 18mm ABS 2 mm, 2x kabelová průchodka, ABS 2 mm, vlevo 1x 4-zásuvková skříňka o rozměru Š500xH600xV732mm, uzamykatelná, vpravo 1x skříňka svodorovnou policí a svislým předělem (vlevo část na PC šířky 250 mm, vpravo část s jednou přestavitelnou policí, 2x průchodka, 2x větrací Alu mřížka D min. 500 mm v provedení stříbrný elox), ABS hrana 2 mm pro dveře a čílka zásuvek, ostatní ABS 0,8 mm, dekor: světlý buk, 2x ocelový kabelový kanál D700 mm, tl. 1,5 mm, rerforace kruhovými otvory, RAL 9006 struktura, Alu L úchytky, stříbrný elox | 4 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL  |
| 4. | kabinet | **Paravan D2000 mm** | Paravan D2000xV550 mm, LTD tl. 18 mm, ABS 2mm, 4x jackelový úhelník 40x20 mm, D min. 150x150mm, RAL 9006 struktura | 2 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 5. | kabinet | **Skříň Š1200xH600xV1448mm** | Skříň s posuvnými dveřmi 4OH, lepený korpus se svislou příčkou a rektifikacemi, LTD 18 mm, ABS 0,8 mm, 6x přestavitelná police LTD tl. 25 mm, ABS 0,8 mm, dekor světlý buk, uzamykatelná, Alu L úchytky, stříbrný elox | 4 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 6. | kabinet | **Šatní skříň Š1200xH600xV1448mm** | Šatní skříň s posuvnými dveřmi 4OH, lepený korpus se svislou příčkou a rektifikacemi, LTD 18 mm, ABS 0,8 mm,pravá část šatní tyč, levá část 3x přestavitelná police LTD tl. 25 mm, ABS 0,8 mm, dekor světlý buk, uzamykatelná, Alu L úchytky, stříbrný elox | 4 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 7. | kabinet | **Skříňový nástavec Š1200xH600xV732mm** | Skříňový nástavec s posuvnými dveřmi 2OH, lepený korpus se svislou příčkou, LTD 18 mm, ABS 0,8 mm, 2x přestavitelná police LTD tl. 25 mm, ABS 0,8 mm, dekor světlý buk, uzamykatelná, Alu L úchytky, stříbrný elox | 8 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 8. | laboratoř | **Mycí pult D1000xH600xV900 mm** | Mycí pult, lepený korpus LTD 18 mm, ABS 0,8 mm, 1x zásuvka, dvoukřídlé dveře, čelo zásuvky a dveře ABS 2 mm, přestavitelná police LTD tl. 25 mm, ABS 0,8 mm, pracovní plocha nerez s integrovaným dřezem o rozměru min. 350x350xH250mm v pravé části Š1000xH600xV900 mm se skříňkou, dekor světlý buk, uzamykatelný | 1 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 9. | laboratoř | **Stůl do výklenku Š1300xH600xV750 mm** | Stůl do výklenku s kovovou podnoží, rámová jäckelová podnož 40x40 mm, RAL 9006 struktura, se skrytými šroubovými spoji a rektifikací, rozměr: Š1300xH600xV750 mm, stolová deska LTD tl. 18 ABS 2 mm, dekor světlý buk, podnož RAL9006 struktura, skříňka 4 zásuvková, podvěšená, rozměr: V550xŠ500xH500mm, uzamykatelná, Alu L úchytky, stříbrný elox | 1 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 10. | laboratoř | **Skříň Š800xH600xV1448mm** | Skříň s dveřmi 4OH, lepený korpus s rektifikacemi, LTD 18 mm, ABS 0,8 mm, dveře ABS 2 mm, 3x přestavitelná police LTD tl. 25 mm, ABS 0,8 mm, dekor světlý buk, uzamykatelná, Alu L úchytky, stříbrný elox | 2 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 11. | laboratoř | **Skříňový nástavec Š800xH600xV732mm** | Skříňový nástavec s dveřmi 2OH, lepený korpus, LTD 18 mm, ABS 0,8 mm, 1x přestavitelná police LTD tl. 25 mm, ABS 0,8 mm, dekor světlý buk, uzamykatelná, Alu L úchytky, stříbrný elox | 2 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 12. | laboratoř | **Skříň Š1200xH600xV1448mm** | Skříň s posuvnými dveřmi 4OH, lepený korpus se svislou příčkou a rektifikacemi, LTD 18 mm, ABS 0,8 mm, 6x přestavitelná police LTD tl. 25 mm, ABS 0,8 mm, dekor světlý buk, uzamykatelná, Alu L úchytky, stříbrný elox | 4 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 13. | laboratoř | **Skříňový nástavec Š1200xH600xV732mm** | Skříňový nástavec s posuvnými dveřmi 2OH, lepený korpus se svislou příčkou, LTD 18 mm, ABS 0,8 mm, 2x přestavitelná police LTD tl. 25 mm, ABS 0,8 mm, dekor světlý buk, uzamykatelná, Alu L úchytky, stříbrný elox | 4 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 14. | laboratoř | **Stůl laboratorní se zásuvkami Š1600xH700xV900 mm** | Stůl laboratorní s kovovou podnoží, rámová jäckelová podnož 40x40 mm, RAL 9006 struktura, se skrytými šroubovými spoji a rektifikací, rozměr: Š1600xH700xV900 mm, stolová deska HLP kompakt tl. min 12 mm, vytvrzený povrch, chemicky a bilogicky odolný, pod stolovou deskou podvěšená 4x zásuvka (dvě zásuvky vedle sebe a dvě pod sebou - v jednom bloku) o vnitřím rozměru min. Š600xH400xV150 mm, zásuvky LTD 18 mm, ABS 0,8mm, čela zásuvek ABS 2mm, plastová úchytka tvaru C o min rozměru 160x50 mm, nasazená na horní hranu čílka, plně zakrývající otvor po frézování, dekor světlý buk, s vysokou bezpečností, uzamykatelné zásuvky | 6 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 15. | učebna | **Stůl pro vozíčkáře Š1200xH600xV820 mm** | Stolek pro vožíčkáře s kovovou podnoží, rámová jäckelová podnož 40x40 mm se skrytými šroubovými spoji a rektifikací, Š1200xH600xV820 mm, stolová deska LTD tl. 18 ABS 2 mm, dekor světlý buk, podnož RAL9006 struktura. | 1 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 16. | učebna | **Posluchárenský systém se sklopnými sedáky** | Posluchárenský sklopný systém na kovové kostrukci, 48 míst, sklopné sedáky s automatickým zvedáním do svislé polohy, 3D ergonometricky tvarovaný sedák a opěrák z přírodní bukové překližky o tloušťce min. 12 mm opatřemé polyuretanovým lakem, konstrukce v RAL 9006, pracovní plocha LTD tl. 25 mm, ABS 2 mm v dekoru přírodní buk | 1 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 17. | učebna | **Učitelská židle** | Učitelská židle, polypropylénová, dvouplášťová skořepina, provětrávaná sedací část, s otvorem pro snazší manipulaci v horní části opěráku, pérová kostra, barva skořepin i kovových prvků modrá RAL 5015  | 1 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 18. | učebna | **Skříň s dveřmi Š800xH480xV1803 mm** | Skříň o rozměru Š800xH480xV1803 mm, v provedení LTD 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS 2 mm, boční hrany dna a půdy ABS 0,8 mm, 5 OH dveře se zámkem, panty s integrovaným tlumičem dovírání, 1x pevná police, 3x přestavitelná police se zamezením nechtěného výsuvu, zapuštěná plastová ergonomická úchytka tvaru C, nasazená na svislou hranu, rozměr min. 60x150 mm, úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování vč. radiusu, tak aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky, dekor světlý buk | 9 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 19. | učebna | **Skříňový nástavec s dveřmi Š800xH480xV735 mm** | Skříňový nástavec o rozměru Š800xH480xV735 mm, v provedení LTD 18mm, pevná lepená konstrukce, hrana ABS 2 mm, boční hrany dna a půdy ABS 0,8 mm, 2 OH dveře se zámkem, panty s integrovaným tlumičem dovírání, 1x přestavitelná police se zamezením nechtěného výsuvu, zapuštěná plastová ergonomická úchytka tvaru C, nasazená na svislou hranu, rozměr min. 60x150 mm, úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování vč. radiusu, tak aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky, dekor světlý buk | 9 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 20. | učebna | **Demonstrační stůl D4200xH720xV900 mm** | Demontrační stůl, korpus lepený LTD 18mm, ABS hrany 0,8 mm, uzamykatelný, 7x skříňky s dveřmi Š600 mm a jednou přestavitelnou policí, z toho 1x skříňka s vodorovnou policí a předělem pro umístění PC typu Tower a odkládací policí Š min. 250mm a 1x dřezová skříňka, 2x kabelová průchodka, 2x větrací mřížka délky min. 500mm, dveře LTD tl. 18 mm s ABS hranou 2mm se zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou nasazenou na vodorovnou hranu, úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování vč. radiusu, tak aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky, rozměr úchytky min. 160x50x20 mm, rozměry demonstračního stolu, rozměry D4200 xH720xV900, pracovní deska HPL kompakt, chemicky a bilogicky odolný tl. min 12 mm, keramický dřez o vnitřním rozměru 380x 380x H250 mm se spodní montáží, baterie páková chrom vysoká, chemicky odolná výpusť, ze zadní strany pod stolovou deskou kabelový žlab osazený zásuvkami 10x 230V a 1x 400V, dekor LTD světlý buk, dekor vysotlakého laminátu světle šedá | 1 | ANO X NE | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 21. |  -  | **Doprava, montáž** | Doprava do místa plnění, instalace a montáž nábytku  | - | ANO X NE | - |