|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ozn.** | **rozměry** | **popis** | **množství** | **pozn.** |  |  | |  |  |
| **D1** | 1000/1970 | Vnitřní hliníkové dveře (vstup do rehab.)jednokřídlové,plné, kování nerez klika/koule,otevírání přes zámek nebo přes „domácí telefon“  RAL 7040 šedá | 1 pravé |  | Dveře ve stávající i nové části (kromě dveří do pomocných prostorů a na soc.zař.) budou opařeny zámky s přípravou na centrální klíčový systém nemocnice |  | |  |  |
| **D2** | 900/1970 | Vnitřní jednokřídlé dveře do obložkové zárubně plné hladké s HPL úpravou,kování nerez 5x klika/klika,2x klika/koule  RAL 7040 šedá | 5 levé  2 pravé |  |  | |  |  |
| **D3** | 800/1970 | Vnitřní jednokřídlé dveře do obložkové zárubně plné hladké s HPL úpravou,kování nerez 7x klika/klika,2x klika/koule  RAL 7040 šedá | 6 levé  3 pravé |  |  | |  |  |
| **D4** | 1000/1970 | Vnitřní jednokřídlé dveře do obložkové zárubně plné hladké s HPL úpravou,kování nerez klika/klika  RAL 7040 šedá | 1 pravé |  |  | |  |  |
| **D5** | 1100/1970 | Vnitřní jednokřídlé posuvné dveře na stěnu,včetně typového pojezdu a zárubně,kování nerez zapuštěné,HPL úprava povrchu,plné  RAL 7040 šedá | 1 levé  1 pravé |  |  | |  |  |
| **D6** | 1100/2200 | Vnitřní jednokřídlé posuvné dveře na stěnu,automatické s napojením na EPS,ovládání radarem /bezpečností clonou ,hliníkové profily barva RAL 7040 šedá,prosklené min 2/3,požární odolnost EW15DP3-C | 2 pravé | *Ovládání dveří napojeno na EPS* |  | |  |  |
| **D7** | 700/1970 | Vnitřní jednokřídlé dveře do obložkové zárubně plné hladké s HPL úpravou,kování nerez klika/klika  RAL 7040 šedá | 7 levé  8 pravé |  |  | |  |  |
| **D8** | 900/1970 | Vnitřní hliníkové dveře,jednokřídlové,min.ze 2/3 prosklené,kování nerez klika/klika  Barva RAL 7040 šedá (bílá 9010) | 1 levé |  |  | |  |  |
| **D9** | 900/2000 + 600 | Vnější hliníkové dveře prosklené min ze 2/3 s pevným nadsvětlíkem,nerezové madlo z obou stran,samozavírač a válečkový zámek,příprava na univerzální klíč (klíčový systém nemocnice) barva bílá RAL 9010 | 2 levé |  | Dveře ve stávající i nové části (kromě dveří do pomocných prostorů a na soc.zař.) budou opařeny zámky s přípravou na centrální klíčový systém nemocnice |  | |  |  |
| **D10** | 2200/2600 | Vnitřní prosklená hliníková stěna s dveřmi 900/2000 – levé a pevným nadsvětlíkem,sklo min ze 2/3,barva RAL 7040 šedá (variantně bílá),kování nerezové madlo z obou stran,samozavírač a válečkový zámek,uzamykatelné,příprava na centrální klíčový systém | 1 |  |  | |  |  |
| **D11** | 2650/2100 | Vnitřní prosklená hliníková stěna s dveřmi 900/1970 – pravé,sklo min ze 2/3,barva RAL 7040 šedá ,kování nerezové klika/klika | 1 |  |  | |  |  |
| **D12** | 1000/2000+ 600 | Vnější hliníkové dveře prosklené min ze 2/3,pevný nadsvětlík,nerezové madlo z obou stran,samozavírač a válečkový zámek,příprava na univerzální klíč (klíčový systém nemocnice) barva bílá RAL 9010 | 1 pravé |  |  | |  |  |
| **D13** | 1100/1970 | Vnitřní automatické dveře – jednokřídlé posuvné na stěnu,plné hladké s HPL úpravou,barva RAL 7040 šedá,otevírání na čip/kód | 1 pravé  1 levé |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **OK1** | 1000/1500 | Nové plastové okno,v členění dle stávajících oken,jednokřídlé,otevíravé a sklápěcí,barva bílá | 13 | Vnitř.parapet melamin.bílá deska,vnější pozink.plech,okna nová i stávající budou doplněna lamelovými horizontálními žaluziemi v barvě bílé (šedé,stříbrné),dělení oken a otevírání dle oken stávajících,rozměry oken ověřit dle stávajících | |  | |  |  |
| **OK2** | 1000/1300 | Nové plastové okno,v členění dle stávajících oken,jednokřídlé,otevíravé a sklápěcí,barva bílá | 1 |  | |  |  |
| **OK3** | 1000/1550 | Nové plastové okno,v členění dle stávajících oken,jednokřídlé,otevíravé a sklápěcí,barva bílá | 1 |  | |  |  |
| **OK4** | 1000/1550 | Nové plastové okno,v členění dle stávajících oken,jednokřídlé,otevíravé a sklápěcí,barva bílá  S požární odolností EI30DP1 |  |  | |  |  |
| **OK5** | 2300/1550 | Nové plastové okno,v členění dle stávajících oken,trojkřídlé,otevíravé a sklápěcí,barva bílá | 6 |  | |  |  |
| **Z1** | Š.1,30 m | Nová rampa do 1.NP přístavby,pozinkovaná ocelová konstrukce,kotvení do základových patek,včetně zábradlí,dle výkresové dokumentace | 1 |  | Zámečnické konstrukce |  | |  |  |
| **Z2** | Š.1,50 m | Nové schodiště ke stávající rampě,včetně zábradlí,pozinkovaná ocelová konstrukce,dle výkresové dokumenatce | 1 |  |  | |  |  |
| **Z3** | dl.8,10 m | Žebřík na střechu přístavby s ochranným košem - | 1 |  |  |  |  |  |
| **Z4** |  | Rámy pod jednotky VZT a střeše přístavby,pozinovaná ocel | Jäkl 60/40 mm 30 m  Jäkl 40/40 mm 3 m | |  | |  |  |
| **Z5** | 305/305 | Podstavné nohy pod rámy na střeše přístavby,recyklovaná pryž pro kotvení podstav 40/40 | 12 ks |  |  | |  |  |
| **Z6** |  | Podstavy s antivibrační podložkou nebo podstavec z recyklované pryže,včetně fixační sady – závitová tyč + matky | 12 ks |  |  | |  |  |
| **KL1** |  | VZT potrubí dle výkresové dokumentace – odvětrání wc JIPky nad střechu v místě původního okna,pozinkovaný plech | 1 | 1245 x 300 0,80 m  1245 x 200 2,50 m  + větrací mřížka do potrubí 1245/300 | |  | |  |  |
| **KL2** | pro atiku  š.320 mm | Oplechování atiky střechy přístavby,pozinkovaný plech | 41,3 m |  | Klempířské konstrukce – pozinkovaný ocelový plech |  | |  |  |
| **KL3** | RŠ 330 mm | Lemování střechy u stávajícího štítu | 16,6 m |  |  | |  |  |
| **KL4** | pro římsu  š.350 m | Oplechování římsy přístavby,pozinkovaný plech | 16,6 m |  |  | |  |  |
| **KL5** | 150/150 | Zaatikový žlab,pozinkovaný plech | 21,8 m |  |  | |  |  |
| **KL6** | DN 100 | Okapový svod,pozinkovaný plech | 5,8 m 1 ks  7,20 m 1 ks | |  | |  |  |
| **KL7** |  | Žlabový kotlík přisazený k fasádě  pozinkovaný plech | 2 ks |  |  | |  |  |
| **KL8** | DN 100 | Okapový žlab,pozinkovaný plech | 3,60 m |  |  | |  |  |
| **KL9** | DN 80 | Okapový svod,pozinkovaný plech | 2,65 m |  |  | |  |  |
| **KL10** |  | Žlabový kotlík 100/80,pozinkovaný plech | 1 ks |  |  | |  |  |
| **KL11** |  | Oplechování venkovních okenních parapetů,pozinkovaný plech | Pro okno š.1000 16 ks  Pro okno š.2300 6 ks | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **V1** | 600/1200 | Snímatelná čistící rohož do nerezového rámu | 3 ks |  | Vybavení objektu |  | |  |  |
| **V2** | Š.220 mm | Plastový pás na stěnu – chránič zdi,barva šedá | 14 m |  |  | |  |  |
| **V3** | 300/100 mm | Plastová větrací mřížka do dveří,bílá/šedá | 22 ks |  |  | |  |  |
| **V4** | 150/150 mm | Plastová větrací mřížka do šachty tech.plynů | 4 ks |  |  | |  |  |
| **V5** | 300/500 mm | Dvířka do šachy technických plynů  Plastová bílá | 2 ks |  |  | |  |  |
| **V6** | Š.250 mm | Vnitřní parapetní melaminová deska,barva bílá | 30 m |  |  | |  |  |
| **V7** |  | Ruční hasící přístroj práškový 21A vč.držáku na stěnu | 6 ks |  |  | |  |  |
| **V8** | 600/800 mm | Zrcadlo se zabroušenou hranou | 14 ks |  |  | |  |  |
| **V9** |  | Zásobník na tekuté mýdlo/desinfekční prostředek,nerez | 24 ks |  | Vybavení objektu |  | |  |  |
| **V10** |  | Zásobník na papírové ručníky,nerez,uzamykatelný | 24 ks |  |  | |  |  |
| **V11** |  | Odpadkový koš nášlapný,nerez | 24 ks |  |  | |  |  |
| **V12** |  | WC štětka vč.držáku na stěnu,nerez | 7 ks |  |  | |  |  |
| **V13** |  | Zásobník toaletního papíru,nerez,uzamykatelný | 7 ks |  |  | |  |  |
| **V14** |  | Věšák se 2 háčky,nerez | 11 ks |  |  | |  |  |
| **V15** |  | Šatní skříně kovové,s povrchovou úpravou v kombinaci RAL 7040 a RAL 9010,uzamykatelné,2dvéřové | 8 ks |  |  | |  |  |
| **V16** |  | Lamelové žaluzie horizontální,  v barvě bílé (šedá,stříbrná) | pro stáv.okna 800/1500 16 ks  pro okna 1000/1500 13 ks  pro okna 1000/1300 1 ks  pro okna 1000/1550 2 ks  pro okna 2300/1550 6 ks | | |  | |  |  |
| **V17** | 100/100 | Plastová větrací mřížka – vsazená do fasády,barva bílá | 1 |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |