# Technická specifikace dodavatele

## Nízká membránová obuv

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Obchodní název: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vlastnost*** | ***Hodnota*** |
| Pevná, nízká membránová obuv pro každodenní používání. Obuv je určena k použití ve venkovních terénech, vnitřních prostorách s hladkými povrchy i pro běžné nošení ve městě a je vhodná pro řízení motorového vozidla. | ANO/NE |
| Obuv je certifikovaná jako pracovní obuv, musí splňovat normu EN ISO 20347 minimálně v úrovních provedení O2 SRA FO WR (značeno na každé botě). | ANO/NE |
| Materiál svršku vyroben z přírodní lícové hovězinové broušené usně s hydrofobní úpravou. | ANO/NE |
| Tloušťka usně [mm]: |  |
| Obuv je vybavena membránou renomovaného výrobce označenou kovovým štítkem vně obuvi. | ANO/NE |
| Značka/výrobce membrány: |  |
| Límeček je bandážován, jazyk boty má pěnovou výstelku. | ANO/NE |
| Tloušťka límečku [mm]: |  |
| Síla výstelky [mm]: |  |
| Vlepovaný termoplastický opatek, dostatečně tuhý a chránící patu před poškozením a zabezpečující stabilitu paty. | ANO/NE |
| Síla opatku [mm]: |  |
| Značková podešev vyrobená z materiálu phylon/pryž je protiskluzová, olejivzdorná, antistatická | ANO/NE |
| Značka/výrobce podešvi: |  |
| Antibakteriální, anatomicky tvarovaná vyjmutelná stélka vhodná pro zátěžové pracovní použití. Silná vrstva mikroporézního polyuretanu slouží jak k absorpci potu a udržení příznivého mikroklima uvnitř obuvi, tak k tlumení rázů při dlouhodobém nošení. Velmi snadno se myje a je velmi pohodlná. | ANO/NE |
| Šití obuvi je provedeno kvalitními, pevnými a pružnými zátěžovými nitěmi z nylonu v černé a šedé barvě. | ANO/NE |
| Systém šněrování je složen z oček a háčků a umožňuje snadnou a přesnou fixaci nohy a tím i stabilitu chodidla v terénu. Ke každému páru obuvi je dodáván náhradní pár šněrovadel pro případnou výměnu. | ANO/NE |
| Velikostní sortiment obuvi (min. 36-49) [EUR]: |  |
| Hmotnost páru bot vel. 41 [g]: |  |
| Barva obuvi: |  |

## Kotníková membránová obuv

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Obchodní název: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vlastnost*** | ***Hodnota*** |
| Pevná, kotníková membránová obuv pro každodenní používání. Obuv je určena k použití ve venkovních terénech, vnitřních prostorách s hladkými povrchy i pro běžné nošení ve městě a musí být vhodná pro řízení motorového vozidla. | ANO/NE |
| Obuv bude certifikovaná jako pracovní obuv, musí splňovat normu EN ISO 20347 minimálně v úrovních provedení O2 SRA FO WR (značeno na každé botě). | ANO/NE |
| Materiál svršku vyroben z přírodní lícové hovězinové broušené usně s hydrofobní úpravou. | ANO/NE |
| Tloušťka usně [mm]: |  |
| Obuv je vybavena membránou renomovaného výrobce označenou kovovým štítkem vně obuvi. | ANO/NE |
| Značka/výrobce membrány: |  |
| Límeček je bandážován, jazyk boty má pěnovou výstelku. | ANO/NE |
| Tloušťka límečku [mm]: |  |
| Síla výstelky [mm]: |  |
| Značková podešev vyrobená z materiálu phylon/pryž je protiskluzová, olejivzdorná, antistatická | ANO/NE |
| Značka/výrobce podešvi: |  |
| Antibakteriální, anatomicky tvarovaná vyjmutelná stélka vhodná pro zátěžové pracovní použití. Silná vrstva mikroporézního polyuretanu slouží jak k absorpci potu a udržení příznivého mikroklima uvnitř obuvi, tak k tlumení rázů při dlouhodobém nošení. Velmi snadno se myje a je velmi pohodlná. | ANO/NE |
| Šití obuvi je provedeno kvalitními, pevnými a pružnými zátěžovými nitěmi z nylonu v černé a šedé barvě. | ANO/NE |
| Systém šněrování musí být složen z oček a háčků a musí umožnit snadnou a přesnou fixaci nohy a tím i stabilitu chodidla v terénu. Ke každému páru obuvi je dodáván náhradní pár šněrovadel pro případnou výměnu. | ANO/NE |
| Velikostní sortiment obuvi (min. 36-49) [EUR]: |  |
| Hmotnost páru bot vel. 41 [g]: |  |
| Barva obuvi: |  |

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)