Příloha č. 2 ZD -

Technická specifikace

|  |
| --- |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** |
| **„Zemědělská technika pro COP“** |
| Podlimitní veřejná zakázka, zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |

|  |  |
| --- | --- |
| **název dodavatele:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **IČO/DIČ:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **sídlo:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **osoba oprávněná zastupovat dodavatele:** | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, a to **1 ks kolového traktoru** za účelem výuky zemědělských oborůzadavatele, která je předmětem plnění veřejné zakázky **„Zemědělská technika pro COP“**. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry, nikoliv s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů.**

**Tabulka bude doplněna technickými listy (v českém jazyce) a fotodokumentací nabízeného zboží.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**  **V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry zboží.**  **Pokud požadované parametry Dodavatel splňuje, napíše v pravém sloupci tabulky „ANO“. V případě, že nabízí lepší parametry než požadované, specifikuje je podrobně.**  *Pozn.: Pokud Dodavatel zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění.* | | | |
| **Minimální požadované parametry** | | | **Dodavatelem nabízené parametry** |
|  | **Traktor** | Počet válců – minimálně 6 |  |
| Objem motoru – minimálně 6.000 cm3 |  |
| Minimální výkon – 147 kW |  |
| Pohon všech čtyř kol |  |
| VISCO spojka ventilátoru motoru |  |
| Emisní norma min. Stage V |  |
| Počet převodových stupňů min. 30 vpřed a 15 vzad |  |
| Počet stupňů řazených pod zátěží min. 6 |  |
| Elektroreverz s nastavitelnou agresivitou směru jízdy |  |
| Otáčky zadního vývodového hřídele 540/540E/1000/1000E |  |
| Modulové vnější spouštění zadního vývodového hřídele |  |
|  |  | Hydropneumatické odpružení přední nápravy |  |
| Deaktivace odpružení přední nápravy |  |
| Uzávěrka diferenciálů přední i zadní nápravy lamelová |  |
| Min. výkon hydraulického čerpadla 110 l/ min. |  |
| Samostatné hydraulické čerpadlo pro řízení |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nosnost zadního tříbodového závěsu min. 9 300 kg |  |
| Zadní závěs automaticky posuvný |  |
| Přední tříbodový závěs, jednočinné i dvoučinné ovládání |  |
| Nosnost předního tříbodového závěsu min. 4 000 kg |  |
| Zadní samostatné vnější hydraulické okruhy - min. 4 |  |
| Zadní okruhy hydrauliky mechanicky ovládané s nastavením průtoku oleje |  |
| Vnější ovládání zadního tříbodového závěsu |  |
| Dvouokruhové vzduchové brzdy přípojného vozidla |  |
| Kabina pneumaticky odpružená |  |
| Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem, nastavitelné |  |
| Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem zapsané v technickém průkazu |  |
|  |  | Klimatizovaná kabina |  |
| Výstražný oranžový maják zapsaný v technickém průkazu |  |
| Pneumatiky přední min. 540/65 R28 |  |
| Pneumatiky zadní min. 650/65 R38 |  |
| Natáčecí přední blatníky |  |
|  |  | Závaží v zadních kolech min. 700 kg |  |
|  |  | Pohotovostní hmotnost traktoru min. 7 300 kg |  |
|  |  | Největší technicky povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla 32 500 kg |  |
|  |  | Výbava pro jízdu na pozemních veřejných komunikacích v souladu s Pravidly silničního provozu |  |
|  |  | Technický průkaz |  |