**Traktorová ramenová sekačka pro SÚSPK 2021**

Místo plnění:

- **provozní středisko 73. Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice**

Dodání: do **4 měsíců** od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Požadujeme:

- univerzální podsvodidlová ramenová sekačka musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2021

- sekačka musí bezproblémově fungovat na traktorovém nosiči nářadí JOHN DEERE 6105, RZ: P020657? VIN: 1L06105RHDR764941

- robustní pevné provedení pracovního ramene s teleskopickým prodloužením dosahu

- pracovní dosah min. 3,0 m od podélné osy traktoru

- příčný posuv výložníku min. 1,5 m

- pracovní strana pravá i levá

- montáž ramene sekačky do předního tříbodového závěsu traktorového nosiče

- odstavné nohy

- na rámové konstrukci upevněný hydraulický systém k pohonu žací hlavy

- barevné provedení v odstínu RAL 2011

- výstražné šrafování, výstražné piktogramy

- pohon hydraulického systému od předního vývodového hřídele traktorového nosiče

- vlastní olejová náplň univerzálního ramene (nezávislá na traktorovém nosiči)

- hydraulická soustava s chladičem oleje

- plovoucí poloha žací hlavice pro kopírování povrchu elektricky ovládaná

- rameno i žací hlavice ovládané pomocí elektronického ovládání s automatickými funkcemi

- hydraulický okruh pro ovládání pohybu pracovních ramen od hydraulického systému traktorového nosiče

- robustní provedení žací hlavy

- výška žací hlavy max. 300 mm

- pracovní záběr žací hlavy min. 1.300 mm

- otáčky rotoru žací hlavy min. 3.500 ot./ min.

- žací hlava se systémem automatického uhýbání před překážkou

- žací hlava vybavena vpředu i vzadu ochrannými systémem proti odletu (kamení, větví a jiných předmětů)

- hydraulicky ovládaný rotor žací hlavy

- rotor osazen těžkými masivními kladivy, kladiva uchycena v pevných a robustních držácích pomocí ocelových šroubů

- součástí dodávky univerzálního sekacího ramene bude návod k obsluze v českém jazyce, schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR, technický průkaz samostatného technického celku, kvalifikované zaškolení obsluhy