*(Příloha č. 2 Zadávací dokumentace)*

**Návrh kupní smlouvy – Příloha č. 4**

**Další podmínky dodání předmětu koupě**

* 1. SOUČÁSTÍ PLNĚNÍ PRODÁVAJÍCÍHO JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:
* dodání předmětu koupě s přechodem vlastnictví na kupujícího;
* doprava na místo plnění určené kupujícím; včetně vnitrostaveništní dopravy materiálu (nebude možné využít jeřáb ani jiné zdvihací zařízení stavby);
* zařízení staveniště v kupujícím vymezeném prostoru, jeho oplocení, vybavení mobilním WC, staveništními rozvaděči energií s měřením, zajištění pracovního osvětlení a popřípadě i pracovního lešení;
* odborná instalace na kupujícím požadované místo v depozitáři a uvedení do provozu; součástí instalace musí být i přesné vyměření poloh kolejnic a veškeré vyměřovací práce související s dodávkou regálových systémů;
* ochrana všech dodávaných komponentů před zabudováním i po zabudování do konečného předání zadavateli (proti klimatickým podmínkám, proti dalším činnostem stavby, …)
* předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží);
* zaškolení personálu kupujícího v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené kupujícím;
* provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení;
* likvidace odpadu vzniklého při dodávce a montáži; doložení všech dokladů o likvidaci materiálů a odpadů včetně množství (případně souhrnné prohlášení o likvidaci odpadů)
* záruka minimálně 60 měsíců;
* kontrolní prohlídky prodávajícího po dobu záruční lhůty a záruční servis;
* za záruční opravy související se zárukou za jakost není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.
  1. DALŠÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
* Realizace předmětu plnění bude probíhat dle pokynů kupujícího, **v nejvyšší normové jakosti kvality**, dále dle platných zákonů ČR, právních předpisů a metodik, v souladu s příslušnými normami v době provádění předmětu koupě.
* **Kupujícím uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky** kupujícího na předmět koupě.
* **Předmětem koupě je zboží nové, nesmí byt repasované.** Předmět koupě musí být proveden plně v souladu s v ČR platnými zákony, právními předpisy a rovněž v souladu se všemi požadavky stanovenými kupujícím v zadávacích podmínkách.
* **Prodávající zajistí všechny nezbytné** zkoušky v souladu s příslušnými normami a dle případných jiných právních nebo technických platných předpisů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů předmětu plnění. Prodávající předloží kupujícímu veškeré doklady k regálovým systémům potřebných ke kolaudaci.
* **Regálové systémy budou opatřeny bezpečnostními štítky s označením nosnosti regálů.**
* **Předmět koupě bude proveden v nejlepší kvalitě a bude plně funkční.**
* **Součástí veřejné zakázky je** dodávka a montáž celého uceleného funkčního systému posuvných regálů (kolejnic, prvků pro uchycení kolejnic, podvozků včetně pohonu a ovládání, prvků pro uchycení regálů, regálových polic a příslušenství) a stacionární regálů, včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů potřebných k řádnému zprovoznění regálových systémů v místě plnění.
* **Prodávající regálových systémů poskytne součinnost** technickému dozoru stavebníka, koordinátoru BOZP a generálnímu dodavateli realizace rekonstrukce depozitáře.
* **Prodávající bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy** a prohlídce aktuálního stavu místa plnění sdělí písemně připomínky ke stavební připravenosti technickému dozoru stavebníka. Dále ještě před vyhotovením dílenské dokumentace provede kontrolu/přeměření skutečných rozměrů prostor určených k montáži regálových systémů. Porovná skutečnost s projektovou dokumentací; zaměří se na případné kolize s konstrukcemi technologického zařízení depozitáře. Zjištěné skutečnosti uzpůsobí dílenskou dokumentaci.
* **Rozměry regálů uvedené v PD jsou maximální,** prodávající je povinen před výrobou všechny rozměry ověřit na místě. Případné odchylky je nutné vždy projednat a nechat si schválit od kupujícího.
* **Prodávající předloží před zahájením** prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.
* **Prodávající předá Koordinátorovi** BOZP nejpozději 8 dní před zahájením prací písemně informace o rizicích, případně technologické postupy, které souvisí s prováděnou prací.
* **Prodávající bude koordinovat** veškeré své práce s dodavatelem stavebních prací v rámci plnění veřejné zakázky **Rekonstrukce depozitáře SVK PK – realizace** a jeho poddodavateli.
* **Prodávající je povinen vést stavební deník,** který musí být stále na stavbě**.**
* **Prodávající je povinen účastnit se kontrolních dnů**  v termínech požadovaných kupujícím; v období, kdy se bude připravovat a kdy bude probíhat montáž regálových systémů.
* **Prodávající bude postupovat** dle pokynů kupujícího a časového harmonogramu plnění, který je přílohou kupní smlouvy.
* **Montáž posuvných regálů bude provedena ve dvou fázích**, v 1. fázi budou instalovány (montáž a rektifikace) kovové kolejnice do konstrukce podlahy pro pojízdné regály, tzn., že vodící kolejnice budou ukotveny do konstrukce v předem připravených drážkách o šířce 25 cm a ve 2. fázi bude provedena dodávka, montáž a instalace pojízdných a stacionárních regálů. Obě fáze montáže mohou být organizovány po etapách – po patrech budovy – a bude nutné provést koordinaci s firmou zajišťující zalití instalovaných kolejnic do podlah.
* **Prodávající zajistí ochranu** již namontovaných kolejnic proti poškození a znečištění až do realizace 2. fáze.
* **Prodávající je povinen si zajistit při dodávce a montáži osvětlení** v místech realizace regálového systému.
* **Prodávající je povinen** skladovat materiál na stavbě tak,aby nepřekážel v dalším postupu prací.
* **Kupující si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré použité materiály, povrchové úpravy a dále postupy prací.**
* **Všechny viditelné konstrukce a prvky technického zařízení** včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení budou protokolárně vzorkovány a odsouhlasovány architektem (z titulu autorského dozoru projektanta) a kupujícím.
* **Prodávající předá veškerou technickou dokumentaci,** zejména návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce.
* **Prodávající při realizaci předmětu plnění přijme** veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.
* **Prodávající se seznámí s aktuálním Plánem BOZP**, který je pro stavbu Rekonstrukce Depozitáře Plzeň Bory zpracován; **bude dodržovat** tento Plán BOZP, právní předpisy v souvislosti s bezpečností práce na stavbě a bude respektovat požadavky Koordinátora BOZP. Před zahájením prací doloží doklad o proškolení pracovníků.
* **Prodávající bere na vědomí,** že v okolí staveniště platí zákaz omezení průjezdu složek ZZS PK tj. zákaz parkování na jejich komunikaci.
* **Materiál bude prodávající skladovat** na stavbě tak, aby nepřekážel v činnosti ostatním účastníkům Rekonstrukce depozitáře Plzeň. Generální dodavatel stavby neručí za zařízení a za uskladněný, nebo již namontovaný, materiál prodávajícího. Veškeré části díla je prodávající povinen na vlastní náklady ochránit až do úplného dokončení a převzetí díla kupujícím.
* **Prodávající bere na vědomí**, že v areálu stavby platí zákaz parkování vozidel; bude umožněno pouze složení a vyložení materiálu; parkování je řešeno na veřejných místech určených pro parkování v okolí areálu.
* **Prodávající bude zajišťovat úklid staveniště** a příjezdové komunikace v částech dotčených činností dodávky a montáže regálových systémů; likvidace zbytkového materiálu a obalů bude prováděna denně.
* **Prodávající dle potřeby zajistí** dostatečnou ochranu všech komponentů regálových systémů, u nichž by mohlo dojít ke znečištění, či poškození při provádění stavebních prací; zároveň zajistí dostatečnou ochranu stavebních konstrukcí, u nichž by mohlo dojít ke znečištění, či poškození při dodávce a montáži regálových systémů.
* **Prodávající bere na vědomí**, že vnitřní železobetonové konstrukce jsou v pohledové kvalitě a je zakázáno na ně jakýmkoliv způsobem psát či malovat; jejich oprava je technologicky a finančně náročná.
* **Prodávající zajistí průběžnou fotodokumentaci** plnění s digitálním vyznačením data pořízení a předá kupujícímu 1x v digitálním provedení nejpozději v rámci přejímacího řízení.
* **Prodávající zajistí odvoz, uložení a likvidaci veškerého odpadu a obalového materiálu** vzniklého v souvislosti s plněním předmětu koupě, v souladu s příslušnými právními předpisy.