**Příloha č. 1.3. Výzvy: Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZEV ZAKÁZKY:**  | **SŠ Rokycany - Vzdělávání 4,0 v Plzeňském kraji – nábytek a vybavení** |
| **Část VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** | **Část 3 –** **Vybavení učebny technického kreslení** |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |

|  |  |
| --- | --- |
| **DODAVATEL:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **IČO/DIČ:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **SÍDLO:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:** | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku nábytku do učebny zadavatele, který je předmětem plnění **Části 3 - Vybavení učebny technického kreslení,** veřejné zakázky s názvem „**SŠ Rokycany - Vzdělávání 4,0 v Plzeňském kraji – nábytek a vybavení“.** Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou zakázku.

**Tabulka bude doplněna obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.**

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Dodávaný nábytek musí vždy v každé jednotlivé místnosti, pro kterou je dodáván, tvořit barevně a funkčně související sestavu. Nábytek je požadován jako vybavení jedné učebny zadavatele.

Předmětem dodávky **musí být zboží nové, originální**, nesmí být repasované ani jinak upravované.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **položka** | **Název položky** | **Počet kusů** | **ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální)** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ – Vlastní technická specifikace dodavatele** |
| **1** | **Učitelská katedra** | 1 | **Minimální požadované parametry:**Zadavatel požaduje katedru- konstrukce, rozměry a bezpečnost v souladu s normou ČSN EN 1729-1 (911710) a ČSN EN 1729-2 +A1 (911710), použité certifikační schéma pro produkt podle ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268)- pracovní deska lamino tl. min. 25 mm s ABS zaoblenou hranou pro zvýšení životnosti, korpus min. tl. 18 mm- v pracovní desce bude průchodka o průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor,- konstrukce katedry vyrobena z plochooválových ocelových profilů 55x35 a 80x25 mm,- katedra s dvojitými zády pro vedení veškeré kabeláže,- po pravé straně součástí katedry skříňka pro umístění počítače,- po levé straně katedry uzamykatelná zásuvka- kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru zadavatele- nohy katedry opatřeny plastovými koncovkami- barva dle výběru zadavateleRozměry: 760 x 1500 x 600 mmRozměrová tolerance +- 50 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATELDODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| **2** | **Žákovský stůl** | 16 | **Minimální požadované parametry:**Zadavatel požaduje žákovskou dvoumístnou pevnou lavici:- konstrukce, rozměry a bezpečnost v souladu s normou ČSN EN 1729-1 (911710) a ČSN EN 1729-2 +A1 (911710), použité certifikační schéma pro produkt podle ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268)- pracovní deska lamino tl. min. 25 mm s PUR hranou, zaoblená- povrch desky vysoce odolný vůči otěru- konstrukce lavice vyrobena z plochooválových ocelových profilů 55x35 a 80x25 mm- nohy lavice opatřeny plastovými koncovkami- kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru zadavatele- bez poliček- po stranách háčky pro zavěšení batohu- barva dle výběru zadavateleRozměry desky: 1300 x 500 mm (D x Š)Výška lavice: 760 mmRozměrová tolerance +- 50 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATELDODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| **3** | **Žákovská židle** | 32 | **Minimální požadované parametry:**Zadavatel požaduje židli otočnou na plynovém pístu:- - konstrukce, rozměry a bezpečnost v souladu s normou ČSN EN 1729-1 (911710) a ČSN EN 1729-2 +A1 (911710), použité certifikační schéma pro produkt podle ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268)- vysoce odolný dřevěný korpus,- skořepina z tlakově tvarované impregnované dýhy- vysoce odolný povrch vůči chemikáliím a opotřebení,- korpus otěruvzdorný, nárazuvzdorný, stálobarevný,- splňuje atest nehořlavosti - fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů- skořepina fixovaná k pětipaprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu- opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře- plastové koncovky- barva dle výběru zadavatele | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATELDODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| **4** | **Učitelská židle**  | 1 | **Minimální požadované parametry:**Zadavatel požaduje židli otočnou na plynovém pístu:- konstrukce, rozměry a bezpečnost v souladu s normou ČSN EN 1729-1 (911710) a ČSN EN 1729-2 +A1 (911710), použité certifikační schéma pro produkt podle ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268)- poločalouněná skořepina, látka ohnivzdorná (test nehořlavosti ČSN EN 1021-1 a 2)- konstrukce z kombinovaného rámu z ohýbaného plochooválu 20x38 mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s částečným čalouněním sedáku a opěráku- fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů- skořepina fixovaná k pětipaprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu- kolečka- barva dle výběru zadavatele | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATELDODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| **5** | **Regál na pomůcky**  | 2 | **Minimální požadované parametry:**Zadavatel požaduje otevřenou skříň bez dvířekMateriál: laminoTloušťka desky min. 25 mmvložená záda mezi boky o tl. min. 18 mm,vložené police – 5xrektifikačními šrouby pro eliminaci nerovností podlahyBarva: dle výběru zadavateleRozměry: 800 x 1800 x 400 mmÚchyty: kovové, chromRozměrová tolerance +- 50 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATELDODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| **6** | **Uzamykatelná vitrína** | 1 | **Minimální požadované parametry:**Zadavatel požaduje skříň se čtyřmi samostatnými dvířky.Dvoje dvířka plná, dvoje prosklená s bezpečnostním sklem vhodným do učebnyMateriál: laminoTloušťka desky min. 25 mmvložená záda mezi boky o tl. min. 18 mm,vložené policerektifikačními šrouby pro eliminaci nerovností podlahyBarva: dle výběru zadavateleRozměry: 800 x 1800 x 400 mmÚchyty: kovové, chromRozměrová tolerance +- 50 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATELDODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |

* **Rozměrová tolerance nábytku je +5 % a -5 %.**
* Vybraný dodavatel předloží před uzavřením kupní smlouvy požadované certifikáty
* Dekory LTD **např.** dle skladového programu Egger.

**Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:**

* Dodání předmětu plnění
* Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
* Odborná instalace, montáž, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu (včetně souvisejících činností)
* Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré certifikáty, technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
* Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
* Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení
* Případná likvidace vzniklého odpadu

**Požadavky na záruční a pozáruční servis:**

* Záruka na veškerý nábytek 60 měsíců.
* Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
* Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
* Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
* Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
* Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za Smluvní strany písemně jinak
* Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

**Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.**

V ….…….… dne …….. 2022

........................................................................

 podpis oprávněné osoby za dodavatele

*titul, jméno, příjmení, funkce*