**TECHNICKÉ PODMÍNKY VZ: Nákladní automobil N1 (3,5t) pro SÚSPK (2022)**

Dodání: do **3 měsíců** od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vozidlo číslo** | **Podvozek** | **Nástavba** | **Místo dodání** |
| 1 | **NA N1 3,5t** | Skříň - 6 míst | stř. 53, Roháčova 773, 337 01 Rokycany |

**Vozidlo NA N1 do 3,5 t - skříňové provedení**

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované

- kabina – skříňové provedení, šest míst pro posádku, 2 řady sedadel

- rozvor min. 3.500 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 2200 cm3, výkon motoru min. 100 kW, točivý moment min. 350 Nm

- alternátor min. 220 A

- emise dle platné legislativy

- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 950 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 750 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 3.500 kg (brzděný přívěs)

- rozměr nákladového prostoru za druhou řadou sedadel: délka min. 2500 mm x výška min. 1900 mm x šířka mezi podběhy zadních kol min. 1300 mm

- zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) neprosklené, otevíraní o min. 250°

- zadní pravé boční posuvné dveře s otevíratelným posuvným oknem

- na levé straně druhé řady sedadel otevíratelné posuvné okno

- nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem za druhou řadou sedadel

- obložení stropu min. v prostoru cestujících

- obložení nákladového prostoru min. boční stěny do výšky stropu

- úchytná oka v nákladovém prostoru

- osvětlení v nákladovém prostoru

- podlaha min. od první řady sedadel a v celé ploše náladového prostoru z protiskluzné překližky o síle min. 9 mm

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech

- airbag

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- odpružené sedadlo řidiče

- elektricky ovládaná přední okna

- autorádio (vč. min 2 ks repro)

- handsfree (připojení přes bluetooth)

- klimatizace

- imobilizér

- denní svícení

- pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru

- čalounění stropu v kabině řidiče

- potahy všech sedadel – tmavá barva

- lapače nečistot kol na přední a zadní nápravě

- centrální zamykaní - dálkově ovládané

- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 225/65 x R16 C (uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr)

- rezervní plnohodnotné kolo

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička

- homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP

- vozidlo osazeno výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy, zařízení musí být homologované a jeho montáž na vozidlo musí být způsobilá pro zápis do TP vozidla na RSV

- ovládání výstražného signalizačního zařízení z místa řidiče

- typ a umístění výstražného signalizačního zařízení oranžové barvy:

- v přední části vozidla majáková rampa LED, barva oranžová, rampa v šíři střechy - délka min. 115 cm

- zadní části světelná alej LED, barva oranžová, alej v šíři střechy – délka min. 115 cm

- vozidlo bude vybaveno reflexním polepem - červeno-žlutý „šraf „ o šíři 14 - 16 cm dle přiloženého nákresu

**Součástí dodávky pro všechny vozidla bude:**

* technické osvědčení motorového vozidla
* návod k obsluze v českém jazyce
* prohlášení o shodě
* zavedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy

ilustrační obrázek umístění reflexního polepu na vozidle:

