**Technická specifikace předmětu zakázky**

* Model schválený pro provoz na pozemních komunikacích
* Motor vznětový přeplňovaný
* Palivo nafta motorová
* Minimální výkon motoru 103 kW
* Emisní norma EURO 6:
  + včetně filtru pevných částic DPF
  + AddBlue
* Převodovka mechanická(manuální) min. 6- stupňová
* Celkový počet osob ve vozidle: 8+1
  + 2 místa v kabině řidiče
  + 7 míst v prostoru pro cestující
* Maximální celková hmotnost 3500 kg
* Kola ocelová min. 16“
* Užitečné zatížení vozidla min. 1000Kg (s vyjmutými sedadly)
* Ložná plocha min. 3200 mm (měřeno od sedadla řidiče k zadním dveřím)
* Vnitřní výška min. 1850 mm
* Šířka mezi podběhy kol min. 1350mm
* Maximální výška vozidla: 2650mm
* Maximální délka: 6000mm (bez tažného zařízení)
* Karoserie vozu:
  + samonosná
  + celoprosklená
  + 2x dveře v kabině řidiče
  + boční posuvné dveře 1x vpravo a 1x vlevo
  + zadní dveře otevírané do stran
* Opatření ke snížení hluku v kabině dodávané z výroby
* Otevřená odkládací přihrádka na přístrojové desce před spolujezdcem
* Uzavíratelná schránka před spolujezdcem
* Palivová nádrž min.70 l
* Plnohodnotné ocelové rezervní kolo
* Nářadí a zvedák
* Prodloužená záruka výrobce 2+3 / 180 000 km
* Středové kryty kol pro ocelová kola
* Tažné oko vpředu
* Grafické značení vozidla dle zvyklostí zadavatele

**Bezpečnost:**

* Airbag čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu
* Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
* 3-bodový bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce:
  + výškově nastavitelný
  + s předpínačem
* Bezpečnostní pásy v prostoru pro cestující
  + 3-bodové
  + Integrované do samostatných sedadel
* Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
* Opěrky hlava na všech sedadlech
* Asistent pro rozjezd do kopce
* Bezpečnostní systémy vozu - ABS, ESP, ASR, MSR
* Systém pro sledování pozornosti/únavy řidiče
* Multikolizní brzda
* Asistent pro kompenzaci bočního větru
* Automatický spínač denního svícení
* LED čelní světlomety pro potkávací i dálkové světlo s integrovaným LED denním svícením
* Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáček
* Vnitřní zpětné zrcátko
* Třetí brzdové světlo
* Kotoučové brzdy vpředu a vzadu pro 16" podvozek
* Posuvné dveře na pravé i levé straně s možností aretace v mezi poloze + madlo pro usnadnění nástupu na „B“ sloupku za spolujezdcem.
* Integrovaný nástupní schod do podlahy (boční dveře)
* Nástupní madla vlevo a vpravo u zadních dvoukřídlých dveří
* Parkovací senzory vpředu, vzadu a na bocích vozidla s akustickou a vizuální vzdálenosti od blížících se předmětů
* Zpětná kamera se zobrazením na displeji rádia nebo infoteimentu vozu
* Boční poziční osvětlení vozu
* Hasicí přístroj 2 Kg
* Povinná výbava + výstražná vesta pro každé sedadlo

**Funkční výbava:**

* 2 funkční klíče
* Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzavření/odemčení z pozice řidiče
* 3x 12V zásuvka v kabině řidiče a 2x 12V v prostoru pro cestující
* Elektrické ovládání bočních oken - řidič a spolujezdec
* Nezávislé horkovzdušné topení, programovatelné s dálkovým ovládáním z výroby nebo z originálního příslušenství výrobce
* 2. akumulátor dodávaný z výroby
* Klimatizace – automatická min. dvouzónová (s odděleným ovládáním pro kabinu řidiče a prostor pro cestující) rozvod klimatizace do všech řad/celého prostoru pro cestující. Ovládání všech zón klimatizace z pozice řidiče.
* Tepelně izolující tónovaná okna v kabině řidiče a v prostoru pro cestující, vč. čelního skla
* Posuvné nebo jinak otevíratelné okno v prostoru pro cestující vlevo
* Vnější zpětná zrcátka elektricky - nastavitelná, sklopná, vyhřívaná
* Sedadlo řidiče a spolujezdce:
  + jednosedadlo
  + výškově nastavitelné
  + s loketní opěrkou vlevo a vpravo
  + s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou
  + s textilním potahem převládající tmavé barvy
* Tažné zařízení z příslušenství výrobce:
  + S funkcí stabilizace taženého přívěsu
  + 13pin zásuvkou
  + V případě připojení vleku s deaktivací zadních parkovacích senzorů
* Vyhřívané čelní sklo
* Dešťový senzor
* Automatické přepínání denního svícení na potkávací světla v případě zhoršení světelných podmínek (šero, déšť, vjezd do tunelu, atd….)
* Automatický spínač denního svícení
* Sledování a signalizace nedostatku kapaliny v nádrži pro ostřikovače oken
* Palubní počítač nebo infoteiment zobrazující min:
  + Dojezd na PHM
  + Ujetou vzdálenost
  + Příchozí hovor
  + Chybové/poruchové hlášení vozu
  + Ukazatel převodového stupně
  + Ukazatel rychlosti
  + Ukazatel ujeté vzdálenosti
  + Otáčkoměr
  + Ukazatel stavu paliva
  + Hodiny
* Tempomat s ovládáním na volantu
* Volant výškově a sklonově nastavitelný s ovládáním min.:
  + Hlasitosti
  + Tempomatu
  + Infoteimentu/palubního počítače
  + Příchozí hovor / odmítnutí hovoru
* Manuální spuštění regenerace filtru pevných částic
* Gumové koberce a kabině řidiče

**Specifikace prostoru pro cestující:**

* 2x 12V zásuvka
* LED osvětlení prostoru pro cestující spínané dveřním spínačem a z pozice řidiče
* Potahy sedadel látkové
* Zateplení a odhlučnění prostoru pro cestující
* Obložení stropu s rozvodem klimatizace
* Boční plastové obložení
* podlaha modulární s min. 6ti kotvícími lištami pro ukotvení sedadel s možností plynulého posuvu a variabilního rozložení – nutno doložit certifikát v nabídce
* Sedadla v prostoru pro cestující:
  + 7ks samostatná homologovaná sedadla kategorie M1
  + Polohovatelné opěradlo
  + Výškově nastavitelná opěrka hlavy
  + Loketní opěrky vlevo a vpravo
  + Vyjímatelná, posuvná – rychlo upínací zámky bez použití nářadí
  + Textilní potah s převládajícím tmavým odstínem
* Plošina nájezdová AL sklopná pro naložení invalidních vozíků vzadu s možností vyjmutí z vozu
* Podlaha a boky vozu musí umožnit naložit/ukotvit (3bodový samonavíjecí systém) až 4ks invalidních vozíků (po vyjmutí zadní řady sedadel)
* 10ks univerzálních kotvících ok
* Světelná signalizace otevření dveří prostoru pro cestující u řidiče
* Polep oken prostoru pro cestující bezpečnostní neprůstřelnou fólií s doložením certifikátu odolnosti
* Nekuřácké provedení
* Kompatibilní s technikou zadavatele
* Prostor pro cestující je určen k dalším úpravám dle potřeb uživatele vozu (přeprava osob s poruchou autistického spektra a osob s výraznou poruchou chování) – montáž přepážek pro oddělení prostoru pro cestující (min. dvě samostatná místa) – vestavba bude řešena samostatně mimo VZ