**Rozpočet**

# Zakázka

Popis: **Pozorovatelna PR Janovský mokřad**

Číslo zakázky:

Rozpočet číslo:

Komentář:

# Cena

Rekapitulace: **Bez DPH:**

**DPH:**

Sazba

Základ

%

21

celkem

**Celkem s**

**DPH:**

**Rekapitulace - objekty a oddíly**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |
| |  | | --- | | Popis | | | | Cena | DPH | Cena s DPH |
|  | **SO\_01: Pozorovatelna** | |  |  |  |
|  | **001: Zemní práce** |  |  |  |
|  | **002: Základy** |  |  |  |
|  | **004: Vodorovné konstrukce** |  |  |  |
|  | **009: Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  |
|  | **099: Přesun hmot HSV** |  |  |  |
|  | **712: Povlakové krytiny** |  |  |  |
|  | **762: Konstrukce tesařské** |  |  |  |
|  | **764: Konstrukce klempířské** |  |  |  |
|  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |
|  | | |  |  |  |

**Rozpočet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  | |
| Poř.  | | | Kód | |  | | --- | | Popis | | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|  | | | | **SO\_01: Pozorovatelna** |  |  |  |  |
|  |  | | | **001: Zemní práce** |  |  |  |  |
|  | 1 | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 39,690 |  |  |
| 2 | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 5,202 |  |  |
| 3 | 132353101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru | m3 | 6,936 |  |  |
| 4 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 21,940 |  |  |
| 5 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až  4 | m3 | 21,940 |  |  |
| 6 | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 21,940 |  |  |
| 7 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 29,574 |  |  |
| 8 | 175151201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně | m3 | 0,918 |  |  |
| 9 | 58337368 | štěrkopísek frakce netříděná zásyp | t | 1,790 |  |  |
| 10 | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 26,010 |  |  |
| 11 | 181101142 | Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím přes 20 do 40 m zeminy tř 4 | m3 | 15,986 |  |  |
| 12 | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 13,680 |  |  |
| 13 | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 13,680 |  |  |
| 14 | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 0,359 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **002: Základy** |  |  |  |  |
|  | 1 | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až  63 mm | m3 | 1,224 |  |  |
| 2 | 274315223 | Základové pasy z betonu prostého C 12/15 | m3 | 7,344 |  |  |
| 3 | 274356021 | Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení | m2 | 24,060 |  |  |
| 4 | 274356022 | Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění | m2 | 24,060 |  |  |
| 5 | 270352112 | Zřízení kotevních otvorů do 0,02 m2 hl přes 0,5 do 1 m | kus | 4,000 |  |  |
| 6 | 273311124 | Základové desky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 2,773 |  |  |
| 7 | 231319013.R | Příplatek za přehlazení povrchu | m3 | 2,773 |  |  |
| 8 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,062 |  |  |
| 9 | 278311152 | Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 20/25 obj přes 0,02 do 0,10 m3 | m3 | 0,128 |  |  |
|  | | | **004: Vodorovné konstrukce** |  |  |  |  |
|  | 1 | 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm | m2 | 18,490 |  |  |
|  | | | **009: Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  |  |
|  | 1 | 953943124 | Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu | kus | 4,000 |  |  |
| 2 | 19418014 | uzavírací profily stojek tvaru H pro uchycení včetně kotvícího materiálu | kus | 4,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Poř.  | | | Kód | |  | | --- | | Popis | | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|  |  | 3 | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 6,000 |  |  |
| 4 | 952901411 | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 37,210 |  |  |
| 5 | 936001025.R | Montáž prvků (kotva-dřev.konstrukce) - vč.kotev | kus | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **099: Přesun hmot HSV** |  |  |  |  |
|  | 1 | 998145421 | Přesun hmot pro montované zásobníky a jámy pro zemědělství | t | 32,412 |  |  |
|  | | | **712: Povlakové krytiny** |  |  |  |  |
|  | 1 | 712451211 | Provedení povlakové krytiny střech složitých do 30° přibitím asfaltového šindele | m2 | 38,430 |  |  |
| 2 | 62866001 | šindel asfaltový tvar obdélník | m2 | 42,273 |  |  |
| 3 | 712451311 | Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° úprava asfaltového šindele u hřebene | m | 6,100 |  |  |
| 4 | 712451315 | Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° úprava asfaltového šindele u závětrné lišty | m | 12,600 |  |  |
| 5 | 712451511 | Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° přibitím podkladního pásu | m2 | 38,430 |  |  |
| 6 | 62866380 | pás podkladní asfaltového šindele | m2 | 42,273 |  |  |
| 7 | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3,150 |  |  |
|  | | | **762: Konstrukce tesařské** |  |  |  |  |
|  | 1 | 762 25-1001 | Dřevěné prvky z řeziva C24 | m3 | 15,000 |  |  |
| 2 | 762 25-1002 | Dílenská výroba - tesařské konstrukce | m3 | 15,000 |  |  |
| 3 | 762 25-1003 | Spojovací materiál | kg | 300,000 |  |  |
| 4 | 762 25-1004 | Nátěry | m2 | 500,000 |  |  |
| 5 | 762 25-1005 | Montáž tesařské konstrukce | kpl | 20,000 |  |  |
| 6 | 762 25-1006 | Doprava | kpl | 1,000 |  |  |
| 7 | 762 25-1007 | Jeřáb | hod | 32,000 |  |  |
| 8 | 762 25-1008 | Plošina | den | 13,000 |  |  |
| 9 | 762 25-1009 | Výrobní dokumentace vč. ověření konstrukce | m3 | 60,000 |  |  |
| 10 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5,580 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **764: Konstrukce klempířské** |  |  |  |  |
|  | 1 | 764011613 | Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm | m | 12,200 |  |  |
| 2 | 764291520 | Střešní prvky Pz s upraveným povrchem- závětrná lišta rš 330 mm | m | 12,600 |  |  |
| 3 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1,560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |  |
|  | 1 | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1,000 |  |  |
| 2 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 |  |  |
| 3 | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 |  |  |
| 4 | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 |  |  |
| 5 | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | kpl | 1,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Poř.  | | | Kód | |  | | --- | | Popis | | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|  |  | 7 | 034103000 | Oplocení staveniště | kpl | 1,000 |  |  |
| 9 | 079002000 | Ostatní provozní vlivy - příjezdová komunikace | kpl | 1,000 |  |  |
| 10 | 081002000 | Doprava zaměstnanců | kpl | 1,000 |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |