|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÉ PARAMETRY** | | |
| ***Název veřejné zakázky*** | **„Pořízení 1ks konvektomatu“**  veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky | |
| ***Identifikační údaje zadavatele*** | název: **Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115**  sídlo: Rokycany, Nové Město, Mládežníků 1115  IČO: 48380296  zastoupený: Ing. Drahomírou Rancovou, ředitelkou | |
| **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE** | | |
| ***Obchodní firma/název/jméno, příjmení*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Právní forma*** (popř. údaj o zápisu v OR) | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Identifikační číslo*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Oprávněná osoba jednat jménem či za uchazeče*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Funkce:  Kontakt (e-mail, tel.):  Oprávnění zastupovat (odkaz na OR, popř. na plnou moc): |
| ***Kontaktní osoba***  (je-li odlišná od oprávněné osoby) | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Kontakt (e-mail, tel.):  Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla/místa podnikání): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry požadované zadavatelem:*** | parametr splňuje ANO / NE | ***Uchazečem nabízené parametry:*** |
| **Konvektomat** | Konvektomat parametr splňuje ANO / NE | ***Výrobce a typ zboží*** |
| min. 20GN1/1 | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| rozměry šířka do 900 mm, výška do 1800mm  hloubka do 800 mm | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| systém, který rozezná samostatně specifické požadavky potravin, velikost zboží, množství atd. | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| min 4 inteligentní funkce konvektomatu | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| max. hmotnost 280 kg | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Horký vzduch 30 - 300°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Kombinovaný režim 30-300°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Pára 30 – 130°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Čas 1 min. až 24 hodin | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| sprcha | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Řízení vlhkosti 0-100% | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| možnost zvlhčování min. ve 3 nastavitelných stupních 30 - 260°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Měření vlhkosti | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Vysoce účinné odvlhčování varné komory |  |  |
| Automatické čištění | ANO/NE | **VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Dotykový displej | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Volba trvalého osvětlení | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Bio vaření 30-98°C | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Nízkoteplotní a noční pečení | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Regenerace potravin | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Konektor na připojení k PC | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Rozhraní USB pro export dat HACCP, servisních dat a varných programů na paměťovou jednotku USB | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatický start | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Vlastní servisní diagnostický systém | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| min. 7 provozních režimů | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| možnost uložení min. 1200 vlastních programů | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| 5-7 programovatelných stupňů kynutí | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| min. 6-bodový snímač teploty připravovaného pokrmu | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Souběžná příprava různých pokrmů | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatické procesy pro banket, bufet | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| příkon minimálně 37kW maximálně 39 kW | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| injekční vyvíjení páry | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatický předehřev | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| možnost obrácení otevírání dveří i po instalaci | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| aretace dveří 60°-120°-180° | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| osvětlení varné komory | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| zobrazení časového odpočtu pro dokončení zvoleného varného procesu | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| grafické zobrazení aktuálního klimatu ve varné komoře | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| informace o aktuálních automaticky provedených úpravách nastavení varného postupu | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| zobrazení aktuálních automaticky provedených úprav nastavení varného postupu | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| režim záznamu – stanovení postupu podle teploty pokrmu pro opětovnou přípravu | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| automatické chlazení | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| systém, který informuje o aktuálních úpravách varného postupu | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| inteligentní řízení předehřevu a regulace podle várky | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| integrovaná těsnící mechanika | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| měřící a regulační jednotka | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| dvířka s dvojitým odvětrávaným sklem, výklopná vnitřní tabulka | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Jeden podstavec pro konvektomat v ceně zařízení | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| Automatický změkčovač vody s objemovou hlavicí | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| podélné vsuny 1/1,1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| počet jídel za den 150 – 300 | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| zavážecí vozík 1 ks | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| plechy 20 ks | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
|  |  |  |
| ***K tabulce bude přiložena fotografie nebo snímek konvektomatu.*** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Datum:***  ***V* =VYPLNÍ UCHAZEČ=**  **dne =VYPLNÍ UCHAZEČ=** | **Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o uchazeči a předmětu dodávky jsou správné a závazné.**  ***Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče:***  **=VYPLNÍ A PODEPÍŠE UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Funkce, oprávnění: |

*Poznámka: Uchazeč v prostředním sloupci vybere, zda jsou parametry u konvektomatu splněny (ANO) nebo nejsou splněny (NE). V pravém sloupci uchazeč konkrétně číselně a slovně popíše nabízené parametry. K vyplněné tabulce uchazeč přiloží fotografii nebo snímek nabízeného konvektomatu.*