Příloha č. 1C Výzvy:

Technická specifikace část C

|  |  |
| --- | --- |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**  | **„Strojní, nástrojové a materiálové vybavení školních dílen“** |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  |
| **Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část C - materiál** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DODAVATEL:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **IČ/DIČ:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **SÍDLO:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:** | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku **materiálu,** která je předmětem plnění části veřejné zakázky **„Strojní, nástrojové a materiálové vybavení školních dílen“ – Část C materiál**. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**, které obsahuje Příloha č. 1C Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Celá výuka je vedena s důrazem na praktické znalosti, které žáci získají při práci na reálném zařízení, strojích a s reálným nářadím a materiály. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka následujícího materiálu v požadované kvalitě a v požadovaném množství.

Předmětem dodávky je zboží v níže uvedeném množství a požadované kvalitě:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Požadovaný počet kusů** | **ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální)** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ** |
| **Kovářské uhlí** | 40 | Minimální požadované parametry:Ø10-25mmVelikost balení min. 25 kg | ):Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATELDODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| **Kovo materiál**  | **1** | Minimální požadované parametry:* elektrody ER 117 2,5x350 mm, **10 balení**

(1 balení min.5kg)* elektrody EB 123 2,5x350 mm, **10 balení**

(1 balení min.4,2 kg)* šrouby 6x100 ocel **100 ks**
* šrouby 8x100 ocel **100 ks**
* šrouby 10x100 ocel **100 ks**
* šrouby 12x100 ocel **100 ks**
* kruhová ocel ČSN 425510.11

název jakost* průměr 8mm, 11375 **25m**
* průměr 20mm, 11375 **40m**
* průměr 25mm, 11523 **20m**
* průměr 30mm, 11373 **20m**
* průměr 30mm, 12050 **20m**
* průměr 35mm, 11373 **10m**
* průměr 40mm, 11373 **20m**
* průměr 40mm, 11523 **10m**
* průměr 50mm, 11523 **10m**
* průměr 60mm, 11373 **5m**
* délka tyčí 3 – 6.1 m (neplatí pro zbytkovou tyč)
* brusný kotouč (bílý) - A99 - 1C - L9V 4ks
* brusný kotouč (šedý) - TN 417 856 4ks
* brusný kotouč průměr uchycení 127mm - 430mm - 45mm **1ks**
* pásová ocel ČSN 425529.11-
* 25x15mm, 11375 **10m**
* 40x20mm, 11375 **10m**
* 50x30mm, 11375 **10m**
* délka tyčí 3 - 6,1m (neplatí pro zbytkovou tyč)
* čtvercová ocel ČSN 425520.11-
* 25x25mm, 11375 **30m**
* 30x30mm, 11375 **30m**
* 40x40mm, 11373 **10m**
* 40x40mm, 11523 **10m**
* 50x50mm, 11373 **10m**
* délka tyčí 3 - 6,1m (neplatí pro zbytkovou tyč)
* Plech černý 1m x 2m/2mm **6 ks**
* Jakl 40x40 /2mm **100m**
* délka tyčí 4 – 6,1m (neplatí pro zbytkovou tyč)
 | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATELDODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

**Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:**

* Dodání předmětu plnění (potřebného materiálu)
* Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
* Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
* Případná likvidace vzniklého odpadu

**Požadavky na záruční servis:**

* Záruka minimálně 24 měsíců.
* Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
* Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
* Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
* Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
* Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

**Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.**

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis a razítko oprávněné osoby

 *jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele*

DOPLNÍ DODAVATEL