**Příloha č. 1 Specifikace stavebních prací**

**Rekonstrukce odborných učeben VOŠ a SPŠE Plzeň**

**Učebna 1200**

Stavební práce

* vybourání příčky mezi učebnami 1200 a 1201 - *zdivo ze škvárobetonových tvárnic tl. 15 cm, celkem 3,15 m3, odvoz a likvidace odpadu. Omítnutí a začištění stěn po vybourání celkem 7 m2*
* zazdít dveře vedoucí z učebny do kabinetu 1202 - *zdivo z cihelných bloků tl.. 30 cm, celkem 0,5 m3*
* opravit praskliny ve zdech - *odstranění uvolněné omítky, nové omítnutí, přetažení „perlinkou“ a přeštukování, celkem 3,5 m2*
* nátěr zárubní - *standardní ocelová zárubeň 80 x 197 cm šířka 15 cm 2 ks*
* práce související s vybavením učebny (rozvody sluchátkové laboratoře, pevný internet, upevnění a zapojení reproduktorů a dataprojektoru)

Vymalování celé učebny

* stěny: barva sytá žlutá popř. oranžová
* strop: bílá - *Celkem celá učebna 180 m2*

**Učebna 1507**

Bourací práce

* demontáž stávajících lavic
* vybourání stupínků a srovnání podlahy - *odstranění stávající krytiny (PVC a vlýsky) celkem 57 m2, Demontáž PZD desek 30x105 cm tl. 7 cm 70 ks, vybourání betonových podpěr šířka 15 cm celkem 2 m3, přesun materiálu, likvidace odpadu, vyrovnání podlahy betonovým potěrem pod novou krytinu PVC, položení nové krytiny. POZOR! V podlaze se musí provést příprava na nový přívod elektřiny do demonstračního stolu a ovládání zatemnění.*
* odstranění zábradlí u okna, oprava zdi po vybourání úchytů
* odstranění nefunkčních rolet a rámů, začištění špalet oken, příprava na zatemnění  
  *celkem 29 bm*
* 3x parapet v bílé barvě, šíře cca 28 – 30 cm (dle požadavků na zatemnění)
* výměna prahů u dveří (2x dřevěný, povrchově upravený)

Zrušení plynové přípojky

* odpojení a zaslepení přívodu
* demontáž plynové přípojky  
  *ocelová trubka DN20, celkem 22 bm*

Sanita

* odstranění stávajících obkladů za umyvadlem  
  *celkem 1,7 m2*
* demontáž umyvadla
* nové obložení za umyvadlem cca 5 m2 – obkladačky rozměr 450x250 béžová barva,
* nové umyvadlo + baterie na teplou i studenou vodu rozteč 100 mm
* celkové zapojení vody - materiál, montáž, napojení na vodu a stávající odpady umyvadla i dřezu v demonstračním stole (popř. tlaková zkouška vodovodu a kanalizace)

Nátěry a malování učebny

* barva sytá žlutá popř oranžová – stěny, strop – bílá  
  *celkem 140 m2*
* odstranění latexových nátěrů  
  *celkem 46 m2*

Úprava zárubní a dveří – příprava pro uzamykání učebny na čip

Zatemnění – kompletní vnitřní lamelové zatemnění, doléhající k parapetu pro úplné zatemnění, ovládané elektromotorem na spínač. Hliníkové lamely v bílé barvě.

**Učebny 1200, 1507, 1403, 1404, 1405, 1406, 1408**

Elektroinstalace dle dokumentů E00-E08 (Technická zpráva, Výkresy, Soupis prací)