|  |
| --- |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1** |
| **zADAVATEL:** | **Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace** |
| **SÍDLO:** | Hradiště 1, 33601 Blovice |
| **IČ:** | 00075710 |
| **zastoupený:** | PhDr. Radkou Křížkovou Červenou, ředitelkou |
| **ADMINISTRÁTOR:** | **Centrální nákup, příspěvková organizace** |
| **SÍDLO:** | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| **IČ:** | 72046635 |
| **zastoupený:** | Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |
| **Zámek Hradiště – rehabilitace sklepů – 1. etapa**  |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. SKUPINY Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| Systémové číslo VZ v E-ZAK: | P19V00000136 |

Zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK obdržel dne 13. 03. 2019 a 14. 03. 2019 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti č. 1

*prosím o :
1) poskytnutí výkresů elektroinstalace,
2) o zaslání Výpisu truhlářských prvků vč. schémat a fotodokumentace stávajícího stavu dveří, které se mají repasovat
3) V TZ str.6 se uvádí provedení nových protipožárních dveří T9 včetně zárubní s dřevěným obložením. Na prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že jsou dveře již osazeny do ocelových zárubní. Prosím tedy o upřesnění, zda se jedná o výměnu stávajících dveřních křídel za protipožární (v tom případě chybí v rozpočtu položka Vyvěšení dveřních křídel) a zda se obložkovou zárubní myslí obložková zárubeň OOZ (obklad ocelové zárubně).
4) Pro nacenění pol.45 "Odstranění plošiny - vstupní podesty", která je v kompletu, potřebujeme poskytnutí podrobnějších výkresů včetně rozměrů; Půdorys ze zadávací dokumentace neobsahuje žádné kóty a též nejsou známy výškové poměry.*

Odpověď zpracovatele PD

1. Elektroinstalace – původní projekt části elektro je platný pouze v rozsahu kabelových rozvodů v zadání zodpovědného projektanta části elektro ve výkazu výměr. Použití neaktualizované dokumentace by bylo zavádějící.
2. Truhlářské práce

k výkazu výměr

pol. č. 47- připojené schéma

pol. č. 48 -vypouští se z dodávky – závislost na řešení interiéru- neoceňovat

pol 49, 50, 52 – fotodokumentace v příloze

1. Na základě dotazu žadatele se upřesňuje:

S ohledem, že dříve osazené dveře nesplňují požární odolnost pro nové využití prostorů (prohlídková trasa) se stanovuje:

T9 dveře dřevěné jednokř. hladké 900/2000 mm, EI30 DP3-C, se samozavíračem.

Jedná se o výměnu stávajících protipožárních dveří za protipožární hladké jednokřídlové dveře s dýhovanou povrchovou úpravou a obložkovou zárubní. Stávající zárubeň bude odstraněna.

1. Odstranění plošiny-vstupní podesty (m. č. 019) ocenění ponecháváme na zhodnocení zhotovitele. Podle záměru z r. 2012 vyrovnávací plošina pro bezbariérový vstup (2350 mm x 2950 mm, v: 1300 mm, cihelné stěny tl. 300 mm, podlaha trapézový plech).

Znění žádosti č. 2

*v TZ (str. 7 konstrukce zámečnické) se uvádí provedení "repase všech stávajících okenních mříží v suterénu s úpravou k funkci jejich výklopných částí pro možnost větrání suterénů na východní a jižní straně zámku". Provedení této repase nebylo ve výkazu výměr nalezeno.
Dále prosím o vyjasnění typu a rozměru dlaždic v m.č.019: TZ uvádí dodání cihelných dlaždic formátu 150x300 mm tl. 30 mm, ale ve výkazu výměr je položka keramická dlažba 300x300 mm.*

Odpověď zpracovatele PD

1. Repase okenních mříží TZ str. 7- nebylo zařazeno do konečného objemu dodávky této etapy.
2. m. č. 019- v přípravné fázi akce provedena hrubá podlaha. Při novém návrhu řešení podlahy proti r. 2012 byl zvolen záměr zachovat maximální autentičnost podlahových konstrukcí. Pouze v m. č. 019 budepoložena nová ker. dl. tl. 30 mm, platí rozměr podle výkazu výměr.

Součástí tohoto vysvětlení jsou po formální stránce upravené Přílohy Výzvy č. 4 a 5, které uchazeči použijí do svých nabídek.

V Plzni dne 15. 09. 2019

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Dana Kocová - odborný referent

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň