Specifikace svítidel

Svítidlo S1



|  |  |
| --- | --- |
| **Rozměr:** | ø 350 mm |
| **Barva:** | bílá |
| **Typ:** | stropní, nástěnné |
| **Stínidlo:** | ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované) |
| **Držení stínidla:** | za pomoci sklapovacích držáků |
| **Montura:** | ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43) |
| **Vybavení:** | STANDARD |

| IP | Zdroj | Příkon [W] | Objímka | m [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP43 | https://www.osmont.cz/front/productsource-img/1_151783205406.png | 2x75 | 2xE27 | 2,0 |

Svítidlo S3

 

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozměr:** | ø 420 mm |
| **Barva:** | bílá |
| **Typ:** | stropní, nástěnné |
| **Stínidlo:** | ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované) |
| **Držení stínidla:** | za pomoci sklapovacích držáků |
| **Montura:** | ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43) |
| **Vybavení:** | STANDARD |

| IP | Zdroj | Příkon [W] | Objímka | m [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP43 | https://www.osmont.cz/front/productsource-img/1_151783205406.png | 3x60 | 3xE27 | 3,0 |

Svítidlo S4, S5

 

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozměr:** | ø 280 mm |
| **Barva:** | bílá |
| **Typ:** | stropní, nástěnné |
| **Stínidlo:** | ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované) |
| **Držení stínidla:** | za pomoci sklapovacích držáků |
| **Montura:** | ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43) |
| **Vybavení:** | STANDARD |

| IP | Zdroj | Příkon [W] | Objímka | m [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP43 | https://www.osmont.cz/front/productsource-img/1_151783205406.png | 2x60 | 2xE27 | 1,0 |