|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNICKÁ SPECIFIKACE** | | | | | | | |
| **NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** | | | | | | | |
| **NÁKUP TRAKTORU PRO ŠKOLNÍ FARMU** | | | | | | | |
| ODKAZ - EZAK: | | <https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11825.html> | | | | | |
| **Zadavatel:** | | **Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141** | | | | | |
| **SÍDLO:** | | Národních mučedníků 141, Klatovy IV, 339 01 Klatovy | | | | **IČO:** | 61781797 |
| DRUH VZ: | dodávky | | REŽIM VZ: | Nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | | Otevřené řízení |

Zadavatelem požaduje níže uvedené technické parametry předmětu veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn nabídnout plnění s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

Pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn, bude dodavatel z poptávkového řízení vyřazen. Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

Dodavatel bude vyloučen z poptávkového řízení zejména v případě, nabídne-li zboží v rozporu s požadavky zadavatele, s nevyhovujícími parametry, s rozpornými údaji v nabídce, změní-li strukturu tabulky v této příloze v rozporu s pokyny nebo neposkytne zásadní informace o nabízeném zboží.

U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 5 %.

**Traktor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická specifikace zadavatele**  **(požadované parametry zadavatele)** | **Vlastní specifikace dodavatele**  **(nabízené parametry dodavatele)** |
| * + Hmotnost: minimálně 9 200 kg   + Motor: min. 6 válců   + Palivo: motorová nafta   + Emisní třída motoru: Stage V   + Obsah motoru: minimálně 6,7 l   + Výkon jmenovitý: minimálně 300 hp   + Kabina: * automatická klimatizace s topením * 360 st. LED osvětlení * navigace RTK s minimální přesností max. 3cm, automatickým souvraťovým managementem, sekční kontrolou a automatickým otočením na souvrati * chladící box * Isobus třída 2, kompatibilní kabinový displej 2x * Tractor - Implement - Management (TIM) - min. příprava * autorádio s AM, FM, DAB, Bluetooth * komfortní sedadlo vzduchem odpružené s nízkofrekvenčním odpružením, vyhřívané * stěrač čelního skla * stěrač zadního skla * komfortní sedadlo spolujezdce * přední a zadní kamera   + Maják: 2x oranžové barvy   + Přední náprava: hydropneumaticky odpružená   + Odpružení kabiny: komfortní regulovatelné odpružení kabiny   + Převodovka: bezstupňová   + Hydraulika: * hydraulické čerpadlo s průtokem minimálně 200 l/min * axiální pístové čerpadlo hydrauliky * LS (Loadsensingový) systém * funkce hydrauliky Power Beyond * minimálně 5 konfigurovatelných hydraulických okruhů s rychlospojkami vzadu plus volná vratka hydrauliky, loadsensingové rychlospojky   + Alternátor: min. 230 Amp   + Přední závěs: tříbodový závěs, rychloupínací háky   + Zadní závěs: tříbodový závěs s rychloupínacími háky min. kategorie 3 a hydraulické táhlo třetího bodu, ovládání z kabiny a ze zadních blatníků, minimální zvedací síla na koncích zvedacích táhel min. 10 000 kg   + Vývodová hřídel (PTO): min. 540E/1000 řazení z kabiny, 6 drážek, se zapínáním i na zadním blatníku, vyměnitelná koncovka PTO min. 20 drážek   + Závěs: * etážový závěs automatický průměr 38 mm, výškově stavitelný * spodní závěs K 88   + Pneumatiky: * Zadní šířka: min. 710 mm * Přední šířka: min. 600 mm   + Disky přední: disk min. R 28“   + Disky zadní: disk min. R 42“   + Telematika - dálkový přenos dat, sledování parametrů, poloha: ANO   + Zpětná zrcátka: elektronicky nastavitelná výsuvná a vyhřívaná   + Závaží do zadních kol: min. 650 kg celkem   + Ostatní: vývod pro připojení dvouokruhových brzd přívěsu, plastový kryt vývodové hřídele, box na nářadí, předehřev motoru nebo vyhřívací tělísko do sání   + Návod k obsluze vozidla v českém jazyce: ANO   + Schválení pro provoz na pozemních komunikacích (technický průkaz): ANO | NÁZEV A VÝROBCE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ:  DODAVATEL KE KAŽDÉMU POŽADOVANÉMU PARAMETRU DOPLNÍ, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK ZADAVATELE A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ): |
| Dodavatel doloží snímky či fotografie nabízeného plnění včetně produktových listů. | |