Tablet – zobrazovací a navigační zařízení řidiče:

* RAM min. 4GB.
* ROM - SSD min. 50GB (využitelná).
* 7" dotykový kapacitní displej 800 x 480.
* Min. Android 9 operační systém.
* Rozměry zařízení max. 200x150x40 mm (resp. 7145 má mít přesně 188x144x35mm).
* Provozní teplota -20 až +60 st. Celsia.
* Zástavba do 2DIN šachty nebo na masivní, odolný držák na palubní desku.
* Vstup pro připojení couvací kamery.

GPS vozidlová jednotka:

* Napájecí napětí alespoň 7 až 33 V.
* Odběr při plném provozu max. 250mA.
* Odběr v režimu spánek max. 4mA.
* Externí lepená anténa pro GPS i GSM signál.
* Podpora 2G i 4G sítě.
* Schopnost souběžného odesílání dat na více dispečinků.
* Absolutně nutná plná kompatibilita se stávajícím monitorovacím systémem zadavatele.
* Možnost dálkové kontroly a parametrizace „on air“.
* Integrovaná paměť pro zachování dat přímo v jednotce pro období min. 30 dnů.
* Volitelná frekvence snímání a odesílání polohových dat, s minimální hodnotou každých 5 sec.
* Vstupy pro připojení minimálně 4 externích periferií (typu dveře, maják, siréna, apod.).
* Periferie umožňující přihlašování k jízdě Dallas čipem, dostupná z místa řidiče.

Zařízení musí být kompatibilní s technologií, která je na ZZS PK používána (informační systém operačního střediska ZZS PK, systém pro sledování vozů ZZS PK).