**Podmínky celoročního parkování záložních sanitních vozidel**

* Uzamčené a střežené stání s možností vyzvednutí záložního sanitního vozidla vybraným zaměstnancem ZZS PK kdykoliv v průběhu 24 hodin po celý rok. Stání musí být sledováno průmyslovou kamerou se záznamem.
* Parkování vozidel musí být do 5 km od sídla zadavatele z důvodu včasného dosahu zaparkovaných záložních vozidel.
* Zadavatel předá dodavateli záložní klíče od všech zaparkovaných vozidel.
* Ke každému parkovacímu stání musí být přidělena zásuvka 230V pro možnost připojení záložního sanitního vozidla napájecím kabelem 230V.
* Zásuvky 230V musí být odděleny od zbývajícího rozvodu 230V podružným měřičem spotřeby el. energie.
* Každé parkovací stání bude vybaveno zakládacím klínem.
* 10 ks přívodní napájecí kabel 230V pro sanitní vozidla o min. délce 10 m s koncovkou automatického mžikového odpojení Rettbox, 2 ks přívodní napájecí kabel 230V pro sanitní vozidla o min. délce 10 m s koncovkou typu Karavan.
* Dodavatel určí odpovědnou osobu, která bude provádět kontrolu zaparkovaných vozidel.
* Na všech zaparkovaných vozidlech bude odpovědná osoba dodavatele provádět pravidelné kontroly ve čtrnáctidenních intervalech dle seznamu kontroly.
* V zimním období bude četnost pravidelných kontrol jednou za týden.

**Seznam kontroly**

* Vizuální kontrola vozidla.
* Kontrola stavu a nahuštění pneumatik.
* Kontrola nabití akumulátoru/obou akumulátorů.
* Kontrola funkčnosti napájení vozidla 230V.
* Kontrola stavu provozních kapalin, v zimním období kontrola mrazuvzdornosti chladicí kapaliny a kapaliny ostřikovačů.
* Kontrola osvětlení vozidla.
* Provedení uvolňovacího brždění vícenásobným bržděním z důvodu odstranění koroze brzdových komponentů. Tato činnost bude prováděna v areálu dodavatele.