**SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :**

**„Centrum pro letní kuchyni“** – dokončení VZ

**STAVEBNÍK :**

Střední škola Horažďovice, Blatenská 313,

Blatenská 313, 341 01 Horažďovice

IČO: 00077631

**MÍSTO STAVBY :**

p.č. 3145, 3112/5, 3146, 3112/4, k.ú. Horažďovice

**Objekt 010 - Plocha oddychu a relaxace – dokončení**

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní:

Zadláždění venkovní plochy altánu z žulových dlažebních kostek 80x80x80 mm včetně provedení lože z kameniva tl.50 mm.

Práce a dodávky PSV

Konstrukce klempířské:

Odstranění provizorního zakrytí střechy altánu.

Krytina střechy altánu - rovné drážkování ze svitků z nerezového plechu tl.1 mm s kotevní nerez lištou ve spoji včetně podkladní folie.

Oplechování oblého čela střechy z nerezového plechu tl.1 mm.

Konstrukce truhlářské:

Provedení obložení podhledu zastřešení altánu z palubek obkladových-modřín profil klasický a dodávka a montáž sedáku laviček z modřínových latí 80/50 mm.

Dokončení prací a nátěry:

Bude proveden lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí – sloupky, stropnice, podhled, lavičky.

Elektroinstalace - silnoproud:

Dokončení propojení zemnícího drátu s plechovou krytinou.

**Objekt 020 - Oprava komunikace k letní kuchyni**

Práce a dodávky HSV

Zemní práce:

Rozebrání stávající zpevněné plochy ze zámkové dlažby včetně odvodňovacího žlabu z kostek a obrub krajníků-obrubníků stojatých.

Odstranění podkladu z drceného kameniva, zeminy a úprava pláně se strojním zhutněním.

Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci a vrtání jamek pro plotové sloupky.

Uložení zeminy a kameniva na recyklační skládce.

Vedení trubní a přípojná:

Navrženy nové uliční vpusti (3 ks) DN 500  včetně přípojek z trubek kanalizačních PP plnostěnná jednovrstvá DN 125 mm SN 10 a napojení do stávající kanalizace.

Komunikace pozemní:

Navržena dlažba zámková betonová tvaru I 200x165 mm tl. 80 mm přírodní, podklad z kameniva hrubého drceného vel.16-32 mm do hl. 250 mm, podklad ze štěrkodrtě ŠD v tl. 200 mm.

Odvodňovací žlab z dlažebních kostek velkých 80x80x80 mm včetně podkladu z kameniva hrubého drceného vel.16-32 mm tl. 250 mm a podkladu ze štěrkodrtě ŠD v tl.150 mm.

Pod oplocením bude osazena do lože z kameniva betonová dlažba vel.400x400 mm tl.50 mm.

Svislé a kompletní konstrukce:

Osazování ocelových sloupků a vzpěr plotových, osazení sloupků vratových a vrat dvoukřídlových vel.3500x1530 mm Pz s PVC vrstvou. Pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky v.1800 mm.

Ostatní konstrukce a práce:

Osazení chodníkového obrubníku betonového 1000x100x250 mm stojatého s boční opěrou do lože z prostého betonu.

Likvidace suti a vybouraných hmot:

Veškeré odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací budou likvidovány v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy a s předpisy s ním souvisejícími.

Seznam předpokládaných odpadů: stavební odpad z prostého betonu pod kódem 17 01 01 bude uložen na recyklační skládce,

stavební odpad zeminy a kameniva pod kódem 17 05 04 bude uložen na recyklační skládce.

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Při realizaci akce ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední pozemky a komunikace.

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a oznámeno v požadovaném předstihu zahájení výkopových prací všem správcům dotčených sítí. O provedení vytýčení bude sepsán protokol.

Termíny výstavby:

Zahájení stavby 03/2026

Ukončení stavby 06/2026

Ing. Vladimír Greger

Ředitel školy