**Technická specifikace předmětu zakázky**

* Model schválený pro provoz na pozemních komunikacích
* Motor benzinový v kombinaci s elektromotorem
* Palivo: benzin/elektřina
* Maximální emise CO2: 95 g/km
* Počet válců: 4
* Obsah motoru minimálně: 1395
* Minimální výkon motoru kombinovaný (benzin + elektro): 160 kW
* Minimální točivý moment: 250
* Energie baterie (brutto/netto) minimálně: 13 kWh
* Dojezd na čistou elektřinu minimálně: 50 km
* Palivová nádrž minimálně: 50 l
* Emisní norma: EU6 AP
* Převodovka automatická minimálně 6°
* Celkový počet osob ve vozidle: 5
* Maximální celková hmotnost 2234 kg
* Kola hliníková minimálně 17“
* Užitečné zatížení vozidla minimálně 420 kg
* Ložná plocha minimálně 1164 mm
* Maximální výška vozidla: 1468 mm
* Maximální šířka vozidla: 1864 mm
* Maximální délka: 4869 mm (bez tažného zařízení)
* Karoserie vozu: pětidvéřová
* Uzavíratelná schránka před spolujezdcem
* Minimálně plnící opravárenská sada na opravu pneumatik anebo rezervní kolo
* Prodloužená záruka výrobce 5 let nebo 100 000 km
* Předplacený servis 5 let nebo 100 000 km
* Hmotnost brzděného přívěsu minimálně: 1600 kg
* Hmotnost nebrzděného přívěsu 750 kg
* Svislé zatížení tažného zařízení minimálně 90 kg
* Maximální zatížení střechy 100 kg
* Systém Start/Stop s možností deaktivace
* Volba režimu jízdy mezi spalovacím motorem a čistou elektřinou
* Ukazatel nabití baterie a dojezd na čistou baterii
* Nabíjecí kabely vč. nabíjecího kabelu pro veřejné dobíjecí stanice

**Bezpečnost:**

* Počet airbagů minimálně: 7
* Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
* 3-bodový bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce s nastavením výšky
* Bezpečnostní 3-bodové pásy v prostoru pro cestující vzadu
* Výškově nastavitelné opěrky hlavy všech pasažérů
* Asistent pro rozjezd do kopce
* Bezpečnostní systémy vozu - ABS, ESP, ASR
* Nouzové brzdění
* Hlídání mrtvého úhlu
* Rozpoznání dopravních značek
* Adaptivní vedení v jízdním pruhu
* Automatické parkování
* Nouzový asistent zastavení
* Asistent jízdy v koloně
* Panoramatický kamerový systém
* Tísňové volání integrované ve voze
* Systém pro sledování pozornosti/únavy řidiče
* LED čelní světlomety
* LED zadní světla
* LED přední mlhové světlomety s přisvicováním do zatáček
* Vnitřní zpětné zrcátko
* Třetí brzdové světlo
* Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
* Parkovací senzory vpředu a vzadu
* Zpětná kamera se zobrazením na infotainmentu vozu
* Povinná výbava + výstražná vesta pro každé sedadlo
* Proaktivní ochrana cestujících – příprava vozidla na náraz přitažením pásů a přivřením bočních oken

**Funkční a doplňková výbava:**

* Minimálně 2 funkční klíče s centrální dálkovým ovládáním
* Bezklíčové odemykání a zamykání vozu vč. bezklíčového startování
* Minimálně 2x USB vpředu a 2x USB vzadu
* 230V zásuvka vzadu
* 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
* Elektrické ovládání bočních oken: 4x
* Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
* Klimatizace – automatická minimálně dvouzónová
* Sunset zatmavená zadní skla
* Vyhřívané čelní sklo
* Vnější zpětná zrcátka elektricky - nastavitelná, sklopná, vyhřívaná
* Sedadlo řidiče elektricky ovládané a nastavitelné
* Sedadlo spolujezdce alespoň mechanicky nastavitelné
* Tažné zařízení elektricky sklopné:
  + S funkcí stabilizace tažného přívěsu
  + V případě připojení vleku s deaktivací zadních parkovacích senzorů
* Dešťový senzor
* Automatické přepínání denního svícení na potkávací světla v případě zhoršení světelných podmínek
* Sledování a signalizace nedostatku kapaliny v nádrži pro ostřikovače oken
* Palubní počítač nebo infotainment zobrazující min:
  + Dojezd na PHM
  + Ujetou vzdálenost
  + Příchozí hovor
  + Chybové/poruchové hlášení vozu
  + Ukazatel převodového stupně
  + Ukazatel rychlosti
  + Ukazatel ujeté vzdálenosti
  + Otáčkoměr
  + Ukazatel stavu paliva
  + Hodiny
* Adaptivní tempomat
* Volant výškově a sklonově nastavitelný vč. vyhřívání a s ovládáním minimálně:
  + Hlasitosti
  + Infotainmentu/palubního počítače
  + Příchozí hovor / odmítnutí hovoru
* Gumové koberce 4x
* Kompletní zimní kola (s disky) 4x