Výdejní automat

Funkce

* Variabilní a nastavitelná konfigurace vnitřního prostoru
* Dopravní výtah pro výdej produktů bez pádu z výšky
* Nastavitelné chlazení v rozmezí 0,5 až 9 °C
* Přehledná objednávková aplikace nebo integrace s objednávkovým systémem
* Možnost výdeje zboží na základě ověření uživatele vlastními (např. zaměstnaneckými) čipovým kartami
* LED osvícení
* Možnost prodeje doplňkového sortimentu, který není balen v opakovatelně použitelných obalech
* Tříbodový bezpečnostní zámek proti krádežím
* Možnost umístění ve vnitřních nebo venkovních prostorách

Parametry

* Kapacita až 60 velkých nebo 96 malých obalů
* Rozměry max. 185 x 85 x 105 cm (v x š x h)
* Hmotnost max. 500 Kg
* Napájení 230 V, 50 Hz
* Připojení k internetu přes datový kabel nebo SIM kartu

Vratný automat

Funkce

* Automatický skener obalů a uživatelů
* Výměnný a vyjímatelný zásobník na obaly
* Kontrola parametrů vhozeného obalu
* Automatické vyrovnání záloh skrz aplikaci
* Kontrola, že byl obal skutečně odevzdán
* Ochrana proti krádeži obalů
* Možnost integrace do systému provozovatele a ověřování zákazníků pomocí vlastních (např. zaměstnaneckých) čipových karet

Parametry

* Kapacita až 100 (±10) velkých a 200 (±20) malých obalů
* Rozměry max. 170 x 65 x 60 cm (v x š x h)
* Hmotnost max. 200 Kg
* Napájení 230 V, 50 Hz
* Připojení k internetu přes datový kabel, wi-fi nebo SIM kartu