|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3** | | | | |
| **CENTRÁLNÍ zADAVATEL:** | | **Centrální nákup, příspěvková organizace** | | |
| **SÍDLO:** | | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | | |
| **IČO:** | | 72046635 | | |
| **zastoupený:** | | Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou | | |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** | | | | |
| **Pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022** | | | | |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) | | | | |
| **EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ:** | Z2019-034744 | | | |
| **Spisová značka:** | CN/98/CN/19 | | **Číslo jednací:** | 4404/19/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na služby „**Pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022**“, Ev.č. VVZ Z2019-034744, poskytuje zadavatel **Centrální nákup, příspěvková organizace** vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

**I.**

Dne 5. 11. 2019 byl doručen dotaz k zadávacím podmínkám ze strany jednoho dodavatele.

**Dotaz č. 5:** „*Centrální zadavatel ve své odpovědi č.3 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 umožňuje využití protokolu VoIP v rámci telekomunikační sítě operátora (operátorů/dodavatelů).*

*Vzhledem k ZD bod č.4, cituji:*

*„Přípojky k veřejné telefonní síti*

*Přípojná vedení (od PoP dodavatele do koncového bodu služby) musí být řešena v každé lokalitě samostatně jednou z těchto možností:*

*1) zemním kabelem (optickým nebo metalickým);*

*2) závěsným nadzemním kabelem (optickým nebo metalickým);*

*s tím, že centrální zadavatel nejvíce preferuje přípojky realizované prostřednictvím optických nebo metalických kabelů uložených v zemi a méně preferuje přípojky realizované prostřednictvím zavěšenými kabely.*

*Centrální zadavatel požaduje realizaci ISDN 2 a ISDN 30 přípojek na bázi digitálních okruhů EuroISDN (TDM) a přípojky typu HTS na bázi analogové technologie z důvodu zachování stejné kvality služby. V současné době dílčí zadavatel (Krajský úřad Plzeňského kraje) využívá služeb jako fax, EZS a EPS a jiné typy modulované komunikace, které jsou na bázi VoIP nespolehlivé a pro připojení prostřednictvím ethernetu nemá příslušné vybavení.“*

*se uchazeč domnívá, že právě využití protokolu VoIP centrální zadavatel neumožňuje.*

*Domnívá se uchazeč správně, že se touto doplňující informací nemění podstata zadání ZD? Tedy, že je požadováno ponechání minimálně tzv. poslední míle na bázi analogu/TDM okruhů, jak je tomu doposud?*“

**Odpověď centrálního zadavatele**: Centrální zadavatel a KÚPK trvají na zajištění stávající kvality a bezpečnosti služeb pevné telefonie. Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 30. 10. 2019 bylo na dotaz č. 3 zodpovězeno, že musí být zajištěna „bezpečnost, spolehlivost, kvalita a dostupnost služby v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky“. Využití VoIP protokolu se připouští v síti mezi operátory, nicméně v souladu s dosavadním nastavením zadavatel nepřipouští využití protokolu VoIP na bázi tzv. poslední míle, tj. zde bude funkce zajištěna na bázi analogu/TDM okruhů jako doposud.

**II.**

Vzhledem k tomu, že bylo znění zadávacích podmínek pouze upřesněno, lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni dne 6. 11. 2019

**Mgr. Richard Volín**

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele