**Příloha č. 1.2. Výzvy:**

**Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**  | **„POŘÍZENÍ IT VYBAVENÍ PRO ÚČELY VÝUKY CAD/CAM SYSTÉMŮ A DALŠÍCH PŘEDMĚTŮ“** |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, dělená na části, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |
| **Dodavatel podává nabídku na: Část 2 - Dataprojektory** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DODAVATEL:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **IČO/DIČ:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **SÍDLO:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **OSOBA ZASTUPOVAT DODAVATELE:** | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku **dataprojektorů** včetně příslušenství, které jsou předmětem plnění části 2 veřejné zakázky **„Pořízení IT vybavení pro účely výuky CAD/CAM systémů a dalších předmětů“ - Část 2 - Dataprojektory**. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel **nesmí** v níže uvedené tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**, které obsahuje Příloha č. 1.2. Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

**Tabulka bude doplněna obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.**

Předmětem dodávky je zboží v níže uvedeném množství a požadované kvalitě:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Požadovaný počet kusů** | **ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY**  | **PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ** |
| **Dataprojektor I.** | **4** | Minimální požadované parametry Projektoru č. 1:* Projekční technologie: 3LCD
* Nativní rozlišení: WXGA, min. 1280 x 800,
* Podporované rozlišení: WXGA, min. 1280 x 800,
* Počet zobrazovaných barev: min. 1.07 miliardy
* Svítivost [lm]: 3600 ANSI
* Kontrast: 15.000:1
* Formát zobrazení: 16:10
* Velikost obrazu [palce]: 33 - 320
* PIP podpora: Ano
* Zvuk: Zabudovaný
* Životnost lampy [h]: 6000 / 10000 eco
* Rozhraní: Cinch audio in, Composite in, HDMI in, VGA in, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A
* Napájení: AC 240 V
* Spotřeba [W]: 282 / 203 eco
* Spotřeba Standby [W]: 0.2
* Hladina hlučnosti [dB]: 37/28 eco
* Hmotnost [kg]: max. 3

Záruka: min. 36 měsíců na projektor i lampu | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATELDODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| **Dataprojektor II.** | **3** | Minimální požadované parametry Projektoru č. 2:* Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
* LCD panel 0,67 palců s MLA (D10)
* Barevný světelný výstup 3.800 lm ANSI
* Bílý světelný výstup 3.800 lm ANSI v souladu s normou ISO 21118:2012
* Rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
* Rozlišení Full HD
* Poměr stran obrazu 16 : 10
* Kontrastní poměr 15.000 : 1
* Lampa UHE, 210 W, 6.000 h životnost, 12.000 h životnost eco
* Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
* Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev
* Projekční poměr 1,39 - 2,23:1
* Úhlopříčka promítaného obrazu 30 palců - 300 palců
* Ostření Manuální
* Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk
* Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, Komponentní vstup (2x), RGB vstup (2x), audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, vstup pro mikrofon
* Barevné režimy tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
* Spotřeba energie 309 W, 227 W (ekonomický), 0,2 W (pohotovostní režim)
* Napájení AC 240 V,
* Hmotnost výrobku max. 3,5 kg
* Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
* Reproduktory 16 W
* Obsah dodávky VGA kabel, Hlavní zařízení, napájecí kabel, dálkové ovládání vč. baterií
* Barva Bílá/šedá

Záruka: min. 36 měsíců na projektor i lampu | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATELDODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |

**Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:**

* Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení a komponentů)
* Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
* Odborná instalace, montáž, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu
* Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, záruční listy, certifikáty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
* Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
* Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení
* Případná likvidace vzniklého odpadu

**Požadavky na záruční servis:**

* Záruka minimálně 36 měsíců.
* Pokud je v dané položce uvedena a požadována jiná délka záruky, je platná tato požadovaná délka záruky v minimálně uvedených měsících.
* Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
* Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
* Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
* Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 10 pracovních dní (není-li v příslušné Přiloze č. 1 Technická specifikace stanoveno jinak) od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
* Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
* Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

**Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.**

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2020

PODPIS DODAVATELE

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis a razítko oprávněné osoby

 *jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele*

DOPLNÍ DODAVATEL