|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÉ PARAMETRY DATAPROJEKTORŮ** | | |
| ***Název veřejné zakázky*** | **„Výměna dataprojektorů ve 3 učebnách OA Plzeň“**  veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky | |
| ***Identifikační údaje zadavatele*** | název: **Obchodní akademie, Plzeň**  sídlo: náměstí T.G. Masaryka 13, Plzeň  IČO: 49778161  zastoupený: Mgr. Miloslavem Skuhravým, ředitelem | |
| **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE** | | |
| ***Obchodní firma/název/jméno, příjmení*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Právní forma*** (popř. údaj o zápisu v OR) | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Identifikační číslo*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***Oprávněná osoba jednat jménem či za uchazeče*** | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Funkce:  Kontakt (e-mail, tel.):  Oprávnění zastupovat (odkaz na OR, popř. na plnou moc): |
| ***Kontaktní osoba***  (je-li odlišná od oprávněné osoby) | | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Kontakt (e-mail, tel.):  Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla/místa podnikání): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry požadované zadavatelem:*** | Dataprojektor parametr splňuje ANO / NE | ***Uchazečem nabízené parametry:*** |
| ***2x dataprojektor*** |  | ***Výrobce a typ zboží***  **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| minimální svítivost 5 000 ANSI lm | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| vestavěné reproduktory | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| nativní rozlišení 1920 x 1080 | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| rozhraní: minimálně HDMI, LAN, USB | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| lampa: uživatelsky vyměnitelná, životnost v normálním režimu minimálně 1 500 hodin | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| požadované funkce: korekce lichoběžníkového zkreslení (minimálně vertikálně), freeze, blank, český OSD | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| možnost montáže na strop | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| příslušenství: bezdrátové dálkové ovládání | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***1x dataprojektor*** |  | ***Výrobce a typ zboží***  **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| minimální svítivost 4 500 ANSI lm | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| podporované rozlišení 1280 x 1024 | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| rozhraní: minimálně HDMI, LAN, USB | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| lampa: uživatelsky vyměnitelná, životnost v normálním režimu minimálně 1 500 hodin | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| požadované funkce: korekce lichoběžníkového zkreslení (minimálně vertikálně), freeze, blank, český OSD | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| možnost montáže na strop | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| příslušenství: bezdrátové dálkové ovládání | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| ***2x projekční plátno*** | Projekční plátno parametr splňuje ANO / NE | ***Výrobce a typ zboží***  **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |
| roletové, ručně stahovatelné, montovatelné na zeď, matně bílé s černým orámováním, minimální šíře 250 cm, formát 16:9 | ANO/NE | **=VYPLNÍ UCHAZEČ=** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Datum:***  ***V* =VYPLNÍ UCHAZEČ=**  **dne =VYPLNÍ UCHAZEČ=** | **Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o uchazeči a předmětu dodávky jsou správné a závazné.**  ***Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče:***  **=VYPLNÍ A PODEPÍŠE UCHAZEČ=**  Jméno a příjmení:  Funkce, oprávnění: |

***Poznámka: Uchazeč v prostředním sloupci vybere, zda jsou parametry u nabízených dataprojektorů a projekčních pláten splněny (ANO) nebo není splněn (NE). V pravém sloupci uchazeč konkrétně číselně a slovně popíše nabízené parametry. K vyplněné tabulce uchazeč přiloží fotografie nebo snímky nabízených dataprojektorů a projekčních pláten.***