## Přístroje pro automatickou dezinfekci prostor peroxidem vodíku – Technická specifikace dodavatele

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Obchodní název: |  |

### Technická specifikace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vlastnost*** | | ***Hodnota*** |
| Mobilní přístroj | | ANO/NE |
| Hmotnost vč. plné náplně dezinfekčního činidla [kg] | |  |
| Rozměry přístroje | výška [mm] |  |
| šířka [mm] |  |
| hloubka [mm] |  |
| Řízení cyklu dotykovým panelem | | ANO/NE |
| Funkce časovače a USB tracking | | ANO/NE |
| Ohnisková dezinfekce vhodná zvlášť pro těžko dostupná místa | | ANO/NE |
| Dezinfekce prostor (vzduch, povrchy) v uzavřeném prostoru | | ANO/NE |
| Vhodný pro dezinfekci interiérů sanitních vozů, ordinací LPS, pokojů výjezdových posádek a všech dalších prostor vyžadující nejvyšší úroveň čistoty | | ANO/NE |
| Vhodný pro povrchy zdravotnických přístrojů, dezinfekce každého cm2 | | ANO/NE |
| Netoxický, šetrný ke všem druhům povrchů (nepoškozující elektroniku, nábytek ani jiné standardní povrchy) | | ANO/NE |
| Dezinfekce prostor parami peroxidu vodíku a komplexu iontů stříbra | | ANO/NE |
| Účinnost proti širokému spektru mikroorganismů - baktericidní, virucidní, sporicidní a fungicidní účinky | | ANO/NE |
| Ošetřování prostor bez zápachu | | ANO/NE |
| Dezinfekční činidlo z 99,9% biologicky odbouratelné (nealergenní prostředek, bezpečný pro člověka a pro životní prostředí) | | ANO/NE |
| Plná náplň dezinfekčního činidla je součástí dodávky každého přístroje | | ANO/NE |

### Další požadavky

|  |  |
| --- | --- |
| Dodání návodu k obsluze v českém jazyce a doklad o shodě v tištěné i elektronické verzi. | ANO/NE |
| Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdové základně ZZSPK Plzeň - Bory. | ANO/NE |

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)