## Tablety pro výjezdové skupiny ZZSPK 2022 – Technická specifikace dodavatele

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Obchodní název: |  |
| Model: |  |

### Specifikace

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vlastnost*** | ***Hodnota*** |
| displej | barevný | ANO/NE |
| kapacitní dotykový | ANO/NE |
| antireflexní | ANO/NE |
| typ IPS | ANO/NE |
| velikost [“] | “ |
| IP55 digitalizátor | ANO/NE |
| jas maximální [cd/m2] |  |
| rozlišení (šířka x výška) [pixel] |  |
| ovládání prsty i v rukavicích (rozpoznání min. 10 současných doteků) | ANO/NE |
| ovládání perem | ANO/NE |
| funkčnost při teplotách | od [°C] |  |
| do [°C] |  |
| konstrukční řešení vhodné do extrémních podmínek | ANO/NE |
| intuitivní ovládání | ANO/NE |
| CPU [body dle www.cpubenchmark.net] |  |
| integrované úložiště | kapacita [GB] |  |
| technologie |  |
| operační paměť RAM [GB] |  |
| integrovaná WiFi (IEEE802.11a/b/g/n/ac) | ANO/NE |
| integrovaný Bluetooth v5.1 | ANO/NE |
| přední kamera | integrovaná | ANO/NE |
| rozlišení [megapixel] |  |
| zadní kamera | integrovaná | ANO/NE |
| autofocus | ANO/NE |
| LED flash | ANO/NE |
| rozlišení [megapixel] |  |
| modem LTE (4G) | ANO/NE |
| minimální doba provozu na baterie [hodina] |  |
| počet USB portů 3.1 typu A |  |
| počet USB portů 3.1 typu C |  |
| počet uživatelsky programovatelných tlačítek |  |
| konektor pro dokovací stanici | ANO/NE |
| Napájení tabletu typu „powerjack“ | ANO/NE |
| operační systém  | kompatibilní s aplikací pro Mobilní zadávání dat (dodavatel aplikace:European Medical Distribution s.r.o.) | ANO/NE |
| název |  |
| hmotnost [kg] |  |
| Příslušenství: | napájecí adaptér pro 230 V a 12 V | ANO/NE |
| handstrap | ANO/NE |
| dotykové pero (voděodolný digitizer) – dotykové pero musí být umístěno v těle tabletu | ANO/NE |
| testy na odolnost přístroje | krytí [IPxx] |  |
| odolnost MIL-STD 810G | ANO/NE |
| Tablet lze umístit do držáku tabletu, který je nainstalován v sanitních vozech ZZSPK; specifikace držáku je uvedena v příloze č. 6 výzvy | ANO/NE |
| Tablet bude dodán včetně dokončené instalace operačního systému | ANO/NE |
| Baterie a kryt baterie nesmí být k tělu tabletu připevněn pomocí šroubků | ANO/NE |
| Záruka | délka [měsíce] |  |
| typ |  |

**Přílohou této specifikace je doklad o certifikaci opravňující umístění nabízeného tabletu do držáku instalovaného v sanitních vozech ZZSPK (od výrobce držáku SICAR s.r.o.).**

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)